附件1：采购需求和工程量清单

说明：
本“采购需求”中标注“★”条款和商务要求为实质性要求，若有一项负偏离，按响应文件无效处理

一、竹木纤维集成墙板型号和要求
★要求提供的梅花孔竹木纤维集成墙板型号/规格：长3米×宽0.4米,厚度0.9MM，有防火等级第三方委托检测报告，其检测结果符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品B1(C)级的指标要求。
二、工程量清单
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	单项合计金额（元）

	1
	病房玻璃门拆除(包括废渣清理外运)
	个
	121
	45.00
	5445.00

	2
	病房和阳台竹木纤维集成板墙面安装。规格：87*30㎡
	㎡
	2610
	75.00
	195750.00

	3
	封门头洞（包含材料、人工费，规格长1.7米，宽0.2米）
	个
	121
	200.00
	24200.00

	4
	拆除隔断部分墙体进行包边（白色免漆板包框，规格：宽1.7M，高2.7M.厚0.25M＝7.1M/个门洞）
	M
	859.1
	80.00
	68728.00

	5
	拆除隔断部分地面水泥找平
	处
	121
	30.00
	3630.00

	6
	3号楼2.3.4层病房走廊现有吊顶拆除(包括废渣清理外运)
	㎡
	160
	5.00
	800.00

	★7
	3号楼2.3.4层病房走廊吊顶安装（3层只安装电梯前室走廊部分）规格：600mm x600mm x0.8mm铝合金方形板、配套金属龙骨
	㎡
	160
	120.00
	19200.00

	A
	合计
	
	
	
	317753.00

	B
	税金A*3%
	
	
	
	9532.59

	C
	工程总价
	
	
	
	327285.59


