附件1：采购需求
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	采购需求

	1
	中药熏蒸机
	套
	1
	基本要求

1.1微电脑独立控制，双通道；

1.2通道可调节档位0-20档

1.3预热及治疗功率分档可调，预热设定温度为 0-99℃可调; 精度：±1

1.4加热时间：≤8 分钟,5L 水量。

1.5治疗时间：0-99 分钟可调，精度：具有智能倒计时功能

1.6电
源 ：AC220V±22V /50Hz±1Hz；

1.7额度功率：2200VA；

1.8两个独立的控制面板熏蒸气体压力：≤0.035Mpa 当蒸汽机药罐中气压大于 0.08Mpa 时，减压阀排气减压；
1.9喷头关节四轴旋转可调，喷头动作角度可调，适应患者不同体位熏蒸需要；

1.10整机采用推车设计，配有四角万向轮；

1.11装药容量：≧5L；

1.12具有缺液报警及缺液自动停止加热功能；

1.13具有气路、液路防堵塞设计

1.14排液管路直径 ≧ 25mm，排液方便快捷不堵塞

1.15外置气路过滤器

1.16配有防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用材料为 304 钢；

1.17蒸馏水回收抽屉；

1.18加热器为内置隐藏设计；

1.19具有防止烫伤装置，当蒸汽到达皮肤时候，通过机械散热装置，散去多余热量，达到温度最佳状态，进行皮肤治疗；

1.20液晶屏尺寸:≧ 6CMX12CM

1.21喷头旋转角度：360 度，双节控制柄，蒸汽治疗高度≧ 1 米高度。


	2
	超声波治疗仪
	套
	1
	一、治疗原理：
超声波治疗仪是一种深层次的热疗，可以渗透到肌肉的下面，可以促进血液循环，愈合伤口和缓解疲劳的肌肉和韧带，通过影响神经系统有效的缓解疼痛，适用于慢性软组织伤痛、关节炎、风湿病等。

二、适应症：
适用于慢性引起疼痛的辅助治疗。
三、技术参数：
输入电压：a.c.220V

2、输入频率：50Hz±1Hz
3、输入功率：50VA
4、输出通道：单路输出
5、显示方式：液晶显示
6、声工作频率：1MHz±10%
7、输出模式：

a)连续输出；
b)断续1：输出1s，间歇1s；
c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s；
d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s。 

8、有效声强：0-1.5W/cm²。
9、定时范围：1-30min

10、尺寸：≧ 380mm*310mm*135mm
11、重量：2.6kg

12、最大输出功率：6W，允差±20%。

13、有效辐射面积：4cm2。
14、治疗头防水程度：IPX7,可在水下进行操作。
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	3
	腹腔镜镜头
	套
	1
	基本参数要求（带★为必须满足）
★1.单位相对畸变≤0.3%

★2.角分辨力≥8.66C/ º

★3.有效景深范围30-200mm

4.显色指数RA≥90

5.视场角≥75°

6.综合镜体光效≥0.72 

7.可选视向角度种类≥3种可选（0°、30°、45°）

8.不同有效工作长度选择（300mm---450mm）

9.可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示

★10.内镜自带多种光纤转接头，种类≥3 (2.9mm、5.5mm、10mm )



	4
	亚低温治疗仪
	套
	1
	一、主要技术指标：
1、供电电源：a.c.220V，50Hz；
2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA；
3、制冷量≥800W；
4、降温速度：空载降温速度每分钟不小于1℃；
5、噪声≤55dB(A)；
6、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃；
7、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃；
8、体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃；
9、水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃；
10、系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制；
11、降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用；

12、降温毯：具备自锁快接装置；
13、具有复温功能；
14、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min；
5使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温；
16、四路输出，双路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作；
17、磁力泵流量≥12L/min；
18、报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警；
19、LCD液晶独立显示；

20、环境温度：5℃～40℃；
21、具有电磁兼容性
二、适应症：
主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

三、基本配置：
主机                 1台
降温毯               2套

降温帽               2个
降温毯防水套         4件
温度传感器           2套



