附件1：采购需求

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	纤维输尿管肾镜
	套
	1
	一、基本要求：

1.1镜视野度数:12°；

1.2工作直径≤8/9.8Fr.；

1.3工作长度： 430mm ；

1.4工作通道≥5Fr. ；

1.5两边进出水口同镜身成90°；

1.6两边进出水阀中心相距≤35mm；

1.7进出水阀必须可拆卸塑料水阀 ；

1.8尾端器械通道有内置密封圈机构；

1.9一体镜，镜子与镜桥一体化；

1.10可耐高温高压消毒。

二、配置至少包含：

2.1抓钳,5Fr.（硬性取石钳）
1把

2.2内窥镜消毒网盒
        1个

2.3封帽10个，垫片10个

	2
	纤维输尿管肾镜
	套
	1
	一、基本要求 

1.1镜视野度数:5度；

1.2工作直径≤6/7.5Fr ；

1.3工作长度： 430mm ；

1.4工作通道≥4Fr. ；

1.5两边进出水口同镜身成90°；

1.6两边进出水阀中心相距≤35mm；

1.7进出水阀必须可拆卸塑料水阀；

1.8尾端器械通道有内置密封圈机构；

1.9一体镜，镜子与镜桥一体化；

1.10可耐高温高压消毒。
二、配置至少包含：

2.1抓钳，4Fr.（硬性取石钳）  1把

2.2内窥镜消毒网盒
       1个

2.3封帽10个，垫片10个




