附件1：5号楼病房装修改造需求
一、项目概况：

恭城瑶族自治县人民医院5号楼病房使用多年，病房内墙体已显陈旧，为美化病房环境，需对没有贴瓷砖的病房和阳台安装竹木纤维集成墙板，并拆除病房阳台玻璃隔断，对拆除隔断部分墙体进行包边、地面找平、对拆除隔断处封门头洞处理。
二、项目基本需求
计划安装92个病房集成墙板（包括阳台），拆除111个阳台玻璃隔断，并对拆除隔断部分墙体进行包边、地面水泥找平处理，拆除隔断处封门头洞。
三、竹木纤维集成墙板型号和要求
★要求提供的梅花孔竹木纤维集成墙板型号/规格：长3米×宽0.4米,厚度0.9MM，有防火等级第三方委托检测报告，其检测结果符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品B1(C)级的指标要求。
四、装修内容清单
	序号
	项目
	面积（数量）
	备注

	1
	病房玻璃门拆除
	111个
	包括废渣清理外运

	2
	病房和阳台竹木纤维集成板墙面安装
	92个（手术室2间值班室）
	无设备带部分竹木纤维集成墙板安装高度1.56米，有设备带部分的1.35米，每间病房加阳台面积约27.5平方米

	3
	封门头洞
	111个
	宽1.7米，高0.2米

	4
	拆除隔断部分墙体进行包边
	111个
	宽0.25米，高2.7米.

	5
	拆除隔断部分地面水泥找平
	111处
	长1.7米，高0.1米


