附件1：服务需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	服务需求

	1
	5号楼出入口门厅折除工程项目
	项
	1
	项目地点：恭城瑶族自治县人民医院院内
拆除范围：

1. 恭城瑶族自治县人民医院5号楼南面出入口门厅，长17米，宽7米，高13米，4个柱头，拆除房屋建筑面积约180平方米，范围包括门厅拆平（包含大梁、子梁、地圈梁），拆除建筑垃圾的清运，拆除完成后地面干净 。

2. 包括需拆除建筑物机械拆除、需拆除建筑物人工拆除等 。

三、质量要求

1. 质量要求：被拆建筑物清除至基础，拆除建筑物垃圾全部清理干净，建筑物其它不需拆除部分无损坏。（执行现行工程质量验收规范）。

2. 标准规范：国家现行有关的国家标准及规范、行业标准，工程所在地现行的地方性标准、规范、规程等。

四、★技术服务要求
1.成交人在施工现场必须按要求准备足够的专业施工人员和专业机械，满足机械作业必备条件。按要求对被拆除标的实施规范拆除，按要求进行现场清理，确保安全无事故。

2. 成交人必须严格按照操作规程实施房屋拆除作业，杜绝安全生产事故，否则，发生的一切费用均由成交人负责

3.成交人实施门厅拆除应制定切实可行的拆除方案，避免对建筑物其他不需要拆除部分造成损坏。否则，损坏造成的损失由成交人负责赔偿。

4.成交人必须负责安全文明生产，自行承担该工程所有安全生产责任，并接受相关部门的检查、督导。安全文明施工基本要求：符合《JGJ147-2016 建筑拆除工程安全技术规范》，拆除设备齐全，拆除清理方案详细，项目组织机构健全，施工前应做好警示标志，相关标牌及围挡防护应到位，施工前应仔细勘察现场，做好所有影响拆除清理因素的评估。

5.成交人在开展项目房屋拆除及建筑废料清运工作中，应做好各项安全保护工作，承担房屋拆除及建筑废料清运工作过程中发生的一切安全责任。

6.在进行拆除及清运工作过程中，如涉及有关的报批、备案工作的，相关的一切事项由成交人负责。 


