附件2：采购需求

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	光子治疗仪（1）
	台
	1
	适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用；
光源材料 ： 半导体固态光源（点阵芯片集成式）；

★峰值波长： 红光：640±10nm ， 蓝光：460±10nm；

★光功率密度（光源表面测量）： 红光：≥2500mW/c㎡ ，  蓝光：≥2500mW/c㎡；

★特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射15min，水膜温升及此时的光功率密度要求）   温升≤3℃  ， 光功率密度≥40mW/c㎡；

最大治疗深度：   治疗仪最大治疗深度≥10cm；

最大有效治疗面积 ：  ≥1200c㎡；

光杯口平面面积 ：  ≥180c㎡  ；

输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W；

光功率稳定度：  光功率变化率≤±1%；

升降装置： 手动；

升降高度调节范围 ： ≥300mm；

能量调节方式：  五级焦耳剂量能量调节；

照射治疗模式：  持续/脉冲照射治疗可选；

定时时间： 可从0min～99min连续可调；

操作面板： 触摸屏、液晶显示；

输入功率：  ≤450VA；

18.储物箱：具有储存配件的储物箱；
19.售后服务 ： 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线 ；
20.配置要求：
序号

物品描述

数量

单位

备注

1

主机箱

1

个

2

红蓝光光源（单灯头）+悬臂组件

1

个

3

电源线

1

根

4

熔断器

2

个

3.15A 250V

5

2.5mm L型内六角扳手

1

把

6

束光罩

2

个

独立

7

保护眼镜（中色半透明）

1

副

8

保护眼镜（深色半透明）

1

副

9

眼镜袋

2

个

10

眼镜布

2

块

11

眼罩

5

个

12

保修卡

1

张

13

合格证

1

张

14

产品说明书

1

本

15

蓝色网袋

1

个

16

操作指南

1

份

17

安装手册

1

份

18

内六角螺丝

1

颗

M5×16

19

弹垫

1

个

D5

20

垫片

1

个

D5

21

悬臂垫片

1

个

22

内六角扳手

1

把

4mm

23

珠型束线带

2

根

24

装机报告

1

份

    

	2
	红外偏振光治疗仪

	台
	1
	适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。

性能参数：
1）★独立双通道输出，输出参数可独立调节； 

2）智能化触控操作系统，五大模式自由切换； 

3）★≥10.4寸彩色液晶中英文触摸屏； 

4）波长范围：600nm~1600nm； 

5）★功率调节：10%~100%连续可调，步长为5%，19档位可调； 

6）治疗时间1-20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示； 

7）峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调； 

8）5种治疗头可供选配； 

9）治疗头最大输出光功率为2900mW。

10）★采用进口光源。

11）主机台车一体化设计，下置静音轮胎；

12）可同时治疗两个患者或部位。
13）配置要求：
序号

物品描述
数量 
单位
1

主机
1

台

2

显示
1

套

3

光纤
2

条

4

手控开关
1

套

5

CH1摆动支臂
1

套

6

CH2摆动支臂
1

套

7

CH1支架
1

套

8

CH2支架
1

套

9

B型治疗头
2

个

10

D型治疗头
2

个

11

电源线
1

条



	3
	空气波压力治疗系统
	套
	1
	1. 操作及配置：
≥7寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作，除电源开关外无实体按键；配备线控开关，避免对病人意外伤害；
2. 气囊种类支持：
腿部三腔（分体式）气囊、臂部三腔（分体式）气囊，腿部三腔（小腿）气囊、足部（右脚）气囊、足部（左脚）气囊，支持四腔腿部气囊；
3. 通道数：1个独立的8腔气囊接头，可支持2路独立四腔气囊，并可同时、间歇、按顺序充放气；  
★4. 稳压模式：“双核稳压”，充气过程中，每腔压力始终保持设定梯度压力值；
★5. 血液回盈侦测功能：具有，由机器自动调节，无需手动调节；
★6
. 气囊自动识别：自动实时快速识别气囊种类，实现“一键治疗”；
7 . 屏保、锁屏功能：支持屏幕锁屏功能，防止非专业人员误操作；可设置锁屏开启或关闭。开启后，可允许调节自动息屏时间范围最低为1Min；
8.  屏幕显示：主界面可显示实时显示治疗进度、实时治疗压力、血液回盈时长；
9 . 屏幕界面旋转功能
支持一键式屏幕旋转功能，无需校正即可180度旋转屏幕；
10 .  压力范围：0-200mmHg

11 .  压力调节： 具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进1mmHg；

12 .  充气速度：  充气速度1-6级可调，最快充满单腔的时间5s以内；

★13. 治疗时间 ： 治疗时间1-999分钟可调，支持不间断治疗；

14 .  治疗模式： 梯度治疗，内置3级梯度压力及自定义压力方案；

15 .  整机噪音：
≤60dB；
 提示及报警、安全防护：
具有超压、欠压、脱落等安全提示功能，同时具有语音及屏幕双重报警功能；达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害；

 气囊资质：具有独立的肢体压力套I类备案证

18. 无线扩展功能支持无线扩展功能，可将多台设备共同连接。可连接空气波中央工作站，实现联网功能；

19 . 评分等级查看
：设备可查看当前治疗患者VTE风险评估等级的功能；

工作站资质配置物理设备工作站，工作站具备单独的医疗器械注册证；

配置要求：
序号
物品描述
数量 
单位
1
空气波压力治疗系统主机
1
台
2
电源线
1
根
3
电源适配器
1
个
4
说明书
1
本
5
线控开关
1
根
6
合格证
1
张
7
保修卡
1
张
8
操作指南卡
1
张
9
延长管组件
1
个
10
安装手册
1
份
11
装机报告
1
份


	4
	光子治疗仪
	台
	1
	1. 适用范围：
适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用；
2. 光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）；

3. ★峰值波长 ：640nm±10nm；

4. ★光功率密度（光源表面测量）：   ≥1800mW/c㎡；

5. 最大治疗面积 ： ≥150c㎡；

6. 光杯口平面面积： ≥52c㎡；

7. 最大治疗深度： 治疗仪最大治疗深度≥10cm；

8. 输出光功率（光杯口平面测量）：   ≥8W；

9. ★光功率稳定度 ：光功率变化率≤±1%；

10. 升降装置：手动；

11. 照射治疗模式：持续照射治疗；

12. 定时时间 ：可从0min～99min连续可调；

13. 操作面板：数码显示、高档薄膜按键；

14. 输入功率：200VA  ；
15. 储物箱：具有储存配件的储物箱；

16. 配置要求：

序号
物品描述
数量
单位
备注
备注
1
主机箱
1
个
2
光源头、悬臂组件
1
个
含光源头、悬臂、光源连接线、波纹套管
3
沉头机牙螺丝
2
个
M4x12mm
4
保险管
2
个
3.15A 250V
5
电源线
1
根
6
保护眼镜
2
副
中色/深色各1副
7
眼镜袋
2
个
8
眼镜布
2
块
9
眼罩
10
个
10
保修卡
1
张
11
合格证
1
张
12
束光罩
2
个
13
用户安装说明
1
张
14
产品说明书
1
本
15
蓝色网袋
1
个
16
操作指南
1
张
17
珠形束线带
2
个
18
橡皮筋
2
个
有1个安装在灯头上
19
装机报告
1
份



