附件1：采购需求

说明：
    一、本“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，竞标文件作否决竞标处理。

    二、本“采购需求”中未标注“★”条款出现负偏离数≥3项时，竞标文件作否决竞标处理。
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	电磁场治疗仪
	台
	1
	适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。★2.一路中频电疗（4个电极）和一路脉冲磁疗联合治疗； 

★3.彩色液晶触摸显示屏；

4.台式机型，方便移动医疗；

5.中频电疗输出强度0-140mA（峰值强度）可调；
★6.中频电疗具有四种固定治疗模式，骨折各期针对性治疗； 

7.电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示，输出一目了然； 

★8.磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗； 

9.万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度；

10.治疗时间0~99min可调，默认为20min。治疗结束自动停止，声音提示。

11.配置清单：
序号
名   称
数量
单位
1
主机
1
台
2
九芯磁疗头
1
条
3
九芯磁疗转接线
1
条
4
四芯电疗输出线
1
条
5
理疗电极片（50mm*50mm,4片/包）
2
包
6
松紧魔术贴
2
条
7
检磁器
1
个
8
电源线
1
条


	2
	电动多功能理疗床（美式整脊床)
	台
	1
	1、产品尺寸规格：183x55cm；
2、净重≥90kg；
3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理；
4、承重：250kg；
5、电压：220V~50HZ；
6、升降高度：45-74cm；
7、调节需要时间：约30秒；
★8、第一段长度400mm可调节角度：15度到-20度；头部可垂直调节，调节距离10cm；
第二段长度205mm ；
10、第三段长度225mm ；
11、第四段长度695mm 可调节角度：0度到15度 ；
★12、四顿压模块设置分别是颈椎，上胸椎，下胸椎，骨盆；
13、床面厚度7cm ，填充90高密度海绵；
★14、专业医用英国5852阻燃标准PVC；
15、超静音电机推力≥ 6000N；
16、脚控控制床体升降，两个可调节脚；

17、尾部有延长板，可延长距离≥10cm，高度可调节距离≥18cm

18、通过欧洲CE认证，美国FDA认证，ISO13485质量管理体系认证

★19、有国家二类医疗器械注册证

 20配置清单：

序号
名   称
数量
单位
1

电动推杆 

1 

台

2

气弹簧

2

支

3

调节脚

2

只

4

控制器

1 

套

5

顿压控制盒 

4

套 



	3
	生物信息反馈炙疗仪
	台
	1
	1、工作原理：集传统中医雀啄灸、雷火灸理论、现代医学和量子医学于一体，模拟古代雀啄灸一起一落忽远忽近的施灸原理。

2、作用机理：自动提取使用者心率信号，发出与使用者心率同步的脉动共振光谱。

3★、产品主要由生物信息反馈系统、抗干扰模块、光能治疗器、控制面板、聚焦装置等组成。

★4、心率同步红外辐射控制模块。
5、在使用生物信息采集脉搏传感器时，光能治疗器工作频率与心率同步。
★6、光能治疗器的光谱波长范围0.64µm～1.5µm。
7、光能治疗器功率：额定全功率150W。
8、生物信息脉搏传感器的频率响应范围:50±3 次/分~120±3次/分。

9、工作模式1:半功率、半调制。
10、工作模式2:全功率、全调制。
★11、半调制：50HZ的工作频率电按脉搏在全波和半波之间变化

12、机械稳定度≤10°时不失衡。

13、工作制：连续运行。

★14、治疗时具有明显温热效应，辐射强度(照射距离为5cm)：＞200mW/ cm2

15、当调节臂杆时，臂杆可自动抬升，确保使用安全。

16、根据临床需求，可增加光能治疗器。

17、输入功率：≤550W, 若发生倾倒，设备自动切断输出，直至恢复正常位置。

18、智能化：通过生物信息脉搏传感器提取受疗者的指尖微循环信号，经分析处理后，自动调制能量装置。

19、数字化：治疗时，实时显示受疗者的心率信号、治疗时间等信息。

20、个性化：治疗时，发出与不同受疗所需光谱与能量。

21、心率同步脉动工作：有利于提高生物能量利用率和转运率。

22、波谱自动拓宽：有利于各种组织的吸收和利用。

23、靶向导光：有利于提高生物能量利用率，同时提高外用药物的吸收。

24、制造商：通过ISO9001及ISO13485医疗器械质量管理认证。

25.配置清单
序号
名   称
数量
单位
1

生物信息反馈灸疗仪主机
1

套
2

臂杆
1

套
3

光能发生器
2

只
4

脉搏传感器
1

套
5

电源线
1

根
6

熔断器(保险丝)
2

只
7

说明书
1

份
8

沉头螺丝
3

只
9

聚能罩
1

只



