附件1：采购需求
说明：
一、本“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，竞标文件作否决竞标处理。
二、本“采购需求”中未标注“★”条款出现负偏离数≥3项时，竞标文件作否决竞标处理。
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	磁刺激仪
	台
	1
	用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定和治疗。
符合YY/T 0994-2015标准，通过EMC电磁兼容测试。
★3、产品组成至少包括电脑（独立外置）、刺激发生器（独立外置）、液冷循环系统（独立外置）、盆底刺激线圈、外置刺激线圈和固定支架，所有组成均采用分体式结构设计，不接受任何形式的集成一体式设计。
★4、输出脉冲刺激频率范围≥0-50Hz，1Hz 以下时，步长为 0.1Hz；磁感应强度的最大变化率范围≤10-50KT/s；脉冲上升时间调节范围≥40-120μs；单边脉冲宽度范围≤100～200μs。
★5、独立外置分体式刺激发生器，内置微电脑，并配置≥7寸液晶屏，与电脑一体机组成双屏，可同时实时显示患者信息、磁刺激方案参数和刺激发生器状态信息。
★6、独立外置分体式刺激发生器，可脱离电脑单独工作。通过刺激发生器面板按键，可直接在显示屏内选择所需磁刺激治疗方案开启治疗，内置≥5种磁刺激方案。
7、刺激发生器内置USB接口，可连接U盘和移动硬盘等存储设备备份数据，支持热插拔。
8、具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG和fNIRs等设备。
9、独立外置分体式液体冷却主机，采用智能液态循环冷却，配置液晶屏实时监控温度、循环量和循环状态。
10、刺激线圈与刺激发生器采用外部插拔式连接，临床可以自行手动更换刺激线圈，便于多个刺激线圈切换使用。
11、具有外置刺激线圈和支架，前者可与刺激发生器手动连接，后者用于调整固定刺激线圈，实现体表刺激治疗。
12、可兼容液冷、风冷线圈，任意更换交替使用。
13、治疗座椅电动可调，座椅背靠可在90°-180°范围内调节。
14、电脑为电容多点触屏一体机，≥21.5寸，且通过3C认证及EMC认证。
15、可通过盆底信息管理平台对接手持式盆底康复设备，实现患者居家治疗管理。
16、可选配手持式盆底康复设备，支持对接盆底信息综合管理系统，可远程调整APP上的治疗方案，包括盆底治疗方案和产后康复方案。
17、支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式和爆发式连续刺激模式。
18、具有患者电子病历信息系统，至少包括体格检查、POP-Q评分、手检肌力、腹直肌分离等信息，且支持病症及诊断术语自定义。
19、内置多种盆底疾病治疗方案，包括尿失禁、盆腔器官脱垂、便秘、性功能障碍、神经源性膀胱等。
20、内置多种骶神经调控治疗方案，患者可采用俯卧位，通过外置刺激线圈精准刺激骶神经治疗。
21、具有智能方案和固定方案两种疗程方案类型，可根据治疗次数自动调用当前治疗方案，治疗过程中参数可调。
22、可根据盆底功能评估结果自动生成个性化磁电疗程治疗方案，智能调节刺激频率、刺激时间等参数。可在磁电设备上各自调用对应的磁电方案，并支持个性化生成单纯磁疗程方案。
23、可预设起始刺激强度，刺激休息周期时间通过动画及倒计时显示，方便观察。
24、刺激过程中软件界面可显示线圈温度和刺激发生器温度，当超过温度上限，系统自动暂停保护。
25、支持疗程方案及单个方案自定义，可对刺激频率、刺激时间、休息时间以及治疗时间等进行编辑，支持多个阶段不同方案组合。
26、具有提示语音设置，包括系统语音、语音包以及自定义语音。
27、支持治疗数据查看、导出、导入、删除等操作，可进行多条件数据检索及工作量统计，并通过直方图和饼图等图表形式显示。
★28、可对接盆底信息综合管理系统，该系统具有居家治疗管理、家庭训练管理以及医联体管理等模式，实现院内治疗和居家治疗的盆底数据整合管理。
支持与同品牌电刺激生物反馈设备之间数据共享，包括患者基本信息、病史信息、诊疗记录等。
软件版本免费升级。
配置清单
项 目

序号

配置

单位

数量

主机

1

刺激发生器(50Hz)

台

1

2

液冷机箱（冷却系统）

台

1

软件

3

信息管理系统软件

套

1

工作站

4

一体式计算机

台

1

5

M系列用推车

台

1

配件

6

液冷盆底刺激线圈

把

1

7

圆形线圈

把

1

8

支架

套

1

9

耳塞

个

1

10

治疗座椅

把

1

11

MEP运动神经功能检测模块

套

1

移动设备

12

手持式生物刺激反馈仪Q10

个

3




