附件1：采购需求

说明：
    一、本“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，竞标文件作否决竞标处理。

    二、本“采购需求”中未标注“★”条款出现负偏离数≥3项时，竞标文件作否决竞标处理。
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	304不锈钢楼梯扶手
	米
	607
	★材质：304国标不锈钢。

★1、扶手材料种类、规格、颜色：≥φ50不锈钢圆形银白色钢管。

★2、栏杆材料种类、规格、颜色：≥φ50不锈钢钢管，≥φ32不锈钢钢管；

3、φ25圆形银白色不锈钢钢管，国标304材质≥0.8mm；

4、明焊缝均应满焊，锉平磨光；

5、安装时根据具体楼梯长度作调整。



	2
	无障碍通道
	米
	32.2
	★材质：304国标不锈钢。

★1、扶手材料种类、规格、颜色：≥φ50不锈钢圆形银白色钢管。

★2、栏杆材料种类、规格、颜色：≥φ50不锈钢钢管，≥φ32不锈钢钢管；3、φ25圆形银白色不锈钢钢管，国标304材质≥0.8mm；

3、明焊缝均应满焊，锉平磨光；

4、安装时根据具体楼梯长度作调整。

	3
	走廊防撞扶手
	米
	16
	走廊扶手面板：

★1）材质：优质塑料

规格：普通型140mm宽，厚度国标
安装要求：可以满足在弧形走廊上安装

其它：颜色可选，需搭配病房整体效果

走廊扶手底座：

★1）材质：铝合金

规格：普通型140mm宽，厚度1.3mm
安装要求：可以满足在弧形走廊上安装
其它：颜色可选，需搭配病房整体效果

走廊扶手弯头：

★1）材质：优质塑料
规格：普通型140mm宽，厚度国标
安装要求：五金配件国标
其它：颜色可选，需搭配病房整体效果

4、走廊扶手支座：

★1）材质：优质塑料

2）规格：140mm宽，厚度国标

3）安装要求：可以满足在弧形走廊上安装

4）其它：颜色可选，需搭配病房整体效果

5、走廊固定支架

★1）材质：优质塑料

2）规格：厚度国标

3）安装要求：可以满足在弧形走廊上安装

4）其它：颜色可选，需搭配病房整体效果

	4
	卫生间安全扶手
	个
	4
	★材质：304国标不锈钢。

★1、扶手材料种类、规格、颜色：≥φ50不锈钢圆形银白色钢管。

★2、栏杆材料种类、规格、颜色：≥φ50不锈钢钢管，≥φ32不锈钢钢管；

3、φ25圆形银白色不锈钢钢管，国标304材质≥0.8mm；

4、明焊缝均应满焊，锉平磨光；

5、安装时根据具体楼梯长度作调整。


