附件1：
[bookmark: _GoBack]婴幼儿肺功能测试系统需求

1.设备用途 ：具有婴儿、幼儿、儿童到成人（0岁--成人）肺功能检测功能，配置相应的硬件和软件 
2.★流速传感器
0-2周岁婴幼儿专用：传感器为数字流速传感器。
测量范围：0-1500ml/S； 
2岁以上儿童及成人专用 ：传感器为数字流速传感器
测量范围：0-20L/S；分辨率：≤10ML/S; 
3. 肺通气功能测定：具有肺通气量、肺泡通气量、用力肺活量、最大通气量、流速容量曲线等所有肺通气功能测定指标。
4. 潮气测量和潮气呼吸环的分析。
5. ★支气管反应性测试舒张试验
6.连续频率脉冲振荡法（IOS）气道阻力和无创伤肺顺应性测定（2岁-成人）
一体化计算机控制支气管激发试验、婴幼儿全身体积描记
7.配置相应的软件、硬件。系统控制部分：计算机CPU≥2.0G；内存≥4G；硬盘≥500G；彩色喷墨打印机

