附件1：
全自动免散瞳眼底照相机需求
1.技术参数		
1.1成像原理：共焦激光扫描成像技术
1.2光源520nm、785nm激光
1.3成像模式：无赤光成像(RF)、红外成像(IR)、激光彩照（MColor）
1.4玻璃体成像：静态成像、动态录制
1.5分辨率：5μm
1.6自动变焦功能：20倍无损光学变焦
1.7视场角：100°、60°、30°、15°一键切换
1.8成像范围：240°(两张拼图)
1.9获取图像时间：0.125秒
1.10实时红外预览：16帧/秒
1.11自动调节屈光
1.12屈光补偿-20~+20D
1.13瞳孔直径要求：≥2mm
1.14可自动拼图
1.15可前节照相
1.16中文操作软件
1.17图像文件格式：AVI、JPG、DICOM
1.18主机可左/右旋90度
1.19移动范围：前后95mm，左右100mm，垂直30m m
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