全自动凝血分析仪需求参数

1、 检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。
2、 测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ及因子等
3、 PT：450 tests/h；
4、 检测通道：20个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目
5、 样本位：样本位=200个，采用自动进样器连续加载进样
6、 样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。
7、 样本质量核查：采用4个检测波长，对每个样本进行HIL质量核查；独立的预检池。不额外消耗反应杯。
8、 试剂位：50个冷藏试剂腔位+10个常温试剂腔位；冷藏位具有全盘搅拌功能
9、 封闭试剂仓：试剂仓封闭设计.避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。
10、 试剂装卸载：独立的试剂装载区，独立废杯盒，自动丢弃已用完试剂
11、 试剂溯源：每个联杯试剂上配置RFID(射频识别),实现使用全流程的溯源管理。
12、 冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机8℃冷藏。
13、 加样针：加样针(包含样本针和试剂针)≥5根：综合针及试剂针具有立体防撞、 液面感应以及温度自动补偿功能。
14、 闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。
15、 急诊检测：独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。
16、 立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。
17、 反应杯：1000个反应杯容量，倾倒式随时加载；双层废杯收纳盒，支持不停机 倾倒废杯。
18、 LED光源：LED持久光源，无需定期更换。
19、 预约开关机：预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态
20、 废液排放：支持废液直排
21、 质控体系：具有L-J,及Westgard质控功能
22、 数据存储：10,000样本结果且带反应曲线；
23、 配备外接电脑1套
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