X射线计算机体层摄影设备
1.最大球管电压：：≥140KV
2. 探测器Z轴排列数：≥16排；
3.滑环类型：低压滑环
4.扫描架孔径：≥65cm
5.单圈扫描获得层数：≥32层；
6. 每排探测器单元数：≥714个；
7. 滑环类型：低压滑环；
8. 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s；
9. 最小输出管电流：≤10mA；
10.探测器采样率：≥4640view/圈
11. 去金属伪影算法：具备；
12. 在线MPR重建技术：具备。
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