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1． 存水量：≥35kg 
2． 循环能力：≥35kg/min 
3． 控温范围：室温～60℃ 
4． 控温精度：±0.5℃ 
5． 化浆量（50–200ml/袋）：≥12 袋/次（冰冻血浆：50-200ml/袋） 
6． 解冻时间：8～20min 
7． 输入电压：建议 220V 
8． 采用高清 IPS 电容触摸液晶显示屏，分辨率高，操作灵敏。 
9． 设备具有 UV-C 紫外线消毒杀菌系统，灭菌率达到要求，以降低和预防血袋由于解冻过程中细菌污染造成不良事故。 
10． 完善严格的温度控制系统，智能化管理实时显示温度随时间的变化记录，温度始终精确控制在安全解冻范围内。 
11． 双路温控系统、超温自动断电报警功能，更加安全、可靠。 
12． 配备双循环系统，确保融化过程中温度更加恒定，有效杜绝纤维蛋白析出，保护血浆有效成分。 
13． 可实现待机自动补水、一键清洗功能。具有温度和水位保护功能。 

