医用婴儿床技术要求

1、规格尺寸:870×520×650-900mm
2、功能：气弹簧控制睡盆前倾角度:0-12°±2°，防止儿童溢奶，操作简易方便；
3、结构：车架整体钢架结构；
4、≧4寸双面脚轮带刹，静音耐磨；
5、焊接工艺:整车外壳采用工程塑料整体注塑成型，床体支架采用焊接工艺；
6、床体底部外壳配有两个置物凹槽，方便放置衣物、尿布等杂物；
7、婴儿睡盆材质为透明ABS环保材料。
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