服务器虚拟化集群及灾备建设项目需求

超融合信创服务器4台（处理器：配置≥2颗16核处理器，主频≥2.5GHZ；内存：配置≥512GB 3200MHz DDR4内存；硬盘：配置≥6块10T SATA数据盘、≥2块240G SSD系统盘、≥2块3.84T MVNE SSD缓存盘）

超融合虚拟化软件1套

超融合分布式存储软件1套

超融合私有云管理软件1套

服务器区域防火墙1台（性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥9Gbps； 并发连接数≥200W，新建连接数≥9W；硬件指标：内存≥8G，1U规格；存储≥SSD 128G）

核心交换机2台（主控≥2个，业务槽位数≥6个，整机电源槽位数≥4个，独立风扇框数≥2，交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥8640Mpps）

服务器万兆接入交换机2台

服务器千兆接入交换机3台

万兆以太网存储交换机2台

运维管理接入交换机1台

数字资产管理平台1台（2U机架式一体机设备。配置≥2个12核心处理器，配置≥256GB 内存，配置≥2个1Gbps千兆网口，配置≥7块2.4TB SAS硬盘）

核心业务副本管理平台1台（2U机架式，配置≥1个6核心处理器，配置内存≥16GB，配置≥5块6T SATA 硬盘，配置≥2个千兆以太网接口，配置≥2个灾备管控资产授权；配置≥20T容量无限制主机数据备份功能授权）

万兆多模光模块

万兆单模光模块

系统集成实施服务（超融合服务器实施，容灾与备份实施，网络交换机实施，物理机迁移到虚拟化实施，服务器区域防火墙实施，HIS数据库Oracle RAC与DataGuard实施等。）

HIS数据库运维服务

数据中心基础设施运维服务

