恭城瑶族自治县人民医院

眼科视光中心视光产品（镜架）项目需求

	序号
	标的名称
	单位
	技术参数、性能、配置等要求
	规格

	1
	EMS 硅 胶架
	副
	1 、产品采用 EMS 材质+硅胶材质，环保材质达到食品器械级标准。2、适配人群：3- 10 岁淘气活泼，破坏力强的儿童群体。3、具有优越的硬度和弹性，能够给儿童框架提供充分的

稳定性和超强的回弹力，让孩童佩戴时不易损坏，不易变形同时特殊的增弹降压式镜腿，在外力作用下有效保护眼镜不会被踩踏拉扯破坏。
	全 框

	2
	EMS 硅 胶架
	副
	1 、产品采用瑞士 EMS 材质+硅胶材质，环保材质达到食品器 械级标准。2、适配人群：0-8 岁淘气活泼儿童群体。3 、特殊 腿部安全设计，特殊镂空设计提供轻柔弹力，解决孩童打闹暴 力脱镜时腿部划过面部带来的安全隐患，可调式镜腿让孩子佩戴更稳固。
	全 框

	3
	EMS 硅 胶架
	副
	1 、产品采用瑞士 EMS 材质+硅胶材质，环保材质达到食品器 械级标准。2 、适配人群：5- 12 岁肤质敏感的儿童群体。3 、 具有优越的硬度和弹性，能够给儿童框架提供充分的稳定性和超强的回弹力，让孩童佩戴时不易损坏，不易变形。
	全 框

	4
	TR90 架
	副
	1、TR90 。2 、适配人群：6 岁以上。3 、TR90 超轻框架材料，具有超柔韧性，耐撞、耐磨、耐擦系数低等特点，能有效 防止学生在运动中镜架断裂，减低摩擦对肌肤的伤害。
	全 框

	5
	塑钢+硅胶架
	副
	1、塑钢+硅胶。2 、适配人群：8- 15 岁中小学群体。3、镜架环保，且柔具有超柔软性能够 360 度弯曲，安全抗过敏，180度不易变形，硬度高，质量轻，仅 7 克左右，高抗拉性，高抗 阻燃性，抗高温，不掉色，抗静电。
	全 框

	6
	TR90 镜 架
	副
	1、TR90 。2 、适配人群：6 岁以上。3 、 重量轻：减少鼻梁、耳朵负担，使佩戴更加轻便舒适， 色彩鲜艳：比普通塑料框架色彩更鲜艳出色， 耐撞击：有效防止在运动中因撞击而对眼睛产生的伤害， 耐高温：不易熔化和燃烧，镜架不易变形不易变色，使镜架佩戴更长久。 安全：无化学残留物释放。
	全 框

	7
	合金架
	副
	1、钛合金跟镍合金混合而成的金属材质。2 、适配人群：12岁以上。3、框型时尚，鼻托桩头，镜腿均可调节，满足不同

佩戴者的各体差异，防滑硅胶鼻托，不易滑落，稳定性强，拥有更好的佩戴感受。
	全 框 、半 框

	8
	金属+TR

成人商务

架
	副
	1、金属+TR 材质。2 、20 岁以上人群。3 、时尚的金属框形设 计，真空电镀工艺，更有质感，采用硅胶鼻托，减少鼻梁压力 的同时更加舒适。弧形镜腿，与鼻梁鼻托一起作用，眼镜更加牢固，不易滑落。
	全 框 、半 框

	9
	板材镜架
	副
	1、板材。2 、适配人群：20 岁以上成人。3、采用板材材质。用冷加工制造，精细，质量好，经久耐用，板材材质加工的碳 晶架，高强度，结实耐用。
	全 框

	10
	纯钛商务 镜架
	副
	1、纯钛+硅胶鼻托，健康材质，不腐蚀皮肤。2 、适陪人群：35 岁以上高品质需求。3 、设计师出品，时尚大方。超轻纯 钛，整架 7.5 克，真空电镀。高弹性柔韧镜腿。
	全 框 、半 框

	11
	合金记忆 架
	副
	1、镍合金混合而成的记忆金属材质。2 、适配人群：12 岁以上。3、产品弹性、柔韧度和硬度都比较好，特别适合对眼镜

镜腿需要舒适度良好的眼镜消费者，记忆金属镜架具有记忆形状的功能，本身就已经具有恢复形状的功能。
	全 框

	12
	时尚 TR 钛架
	副
	1 、TR/金属镜架。2、适配人群：14 岁以上。3 、产品款式多元化，时尚大方，镜圈TR 材质，镜腿纯钛，整架超轻，具有 超柔韧性，不易变形损坏。
	全 框

	13
	TR 板材 架
	副
	1、采用 TR、板材材质。2 、适配人群：12 岁以上。3 、用冷加工制造，精细，质量好，经久耐用，现在绝大部分的非金属 架都是由板材材质加工的碳晶架，高强度，结实耐用。
	全 框

	14
	商务钛架
	副
	1、纯钛。2 、适配人群：10 岁以上。3、镜架轻便舒适，硬度 高，镜架不易变形，耐腐蚀，不生锈，不引起皮肤过敏。
	全 框 、半 框

	15
	时尚β钛+ 硅胶镜架
	副
	1、β钛+硅胶材质。2 、适配人群：13 以上近视患者。3、超高强度，以及抗疲劳和耐腐蚀性能，重量轻，外界强烈压力或者 撞击出现的变形或弯曲可自动恢复原状。
	全 框

	16
	PPSU 儿 童镜架
	副
	1 、PPSU 材质。2、适用于 6- 18 岁人群。3 、PPSU 奶瓶材 料，具有高度透明性，耐高温，柔韧性，轻盈耐摔特点。
	全 框

	17
	瑞士

EMS 材

质+硅胶

镜架
	副
	1 、产品采用瑞士 EMS 材质+硅胶材质，环保材质达到食品器械级标准。2 、适配人群：0- 15 岁淘气活泼儿童群体。3 、镜架以弹力可替换接口替代了螺丝，非常耐用，不易损坏，鼻托为全托硅胶可拆卸鼻托，全包鼻梁毫无负重感。镜腿带可拆卸加固安全绳，避免丢失的同时也可增加稳定性。
	全 框

	18
	硅胶＋ TR 镜架
	副
	1、采用硅胶＋TR 材质。2、适配人群：3- 12 岁。3 、镜框硅 胶+TR 组合,重量轻，皮肤接触面均为硅胶材质，安全不过敏。镜腿受力点硅胶材质，耐用不变形。硅胶弧形鼻托，更贴 合并且不压鼻梁。
	全 框

	19
	TR +金属
	副
	1、TR 镜架。2 、适配人群：4 岁以上。3、镜架轻，具有超柔 韧性，耐撞、耐磨、鼻托为硅胶立体鼻托，低鼻梁同样可以达 到标准的眼间距，镜腿自带调节硅胶耳钩，佩戴更舒适，不滑落更稳定。
	全 框

	20
	TR 运动 调节镜架
	副
	1、TR 镜架。2 、适配人群：4 岁以上。3、镜架轻，具有超柔 韧性，耐撞、耐磨、鼻托为硅胶立体鼻托，低鼻梁同样可以达 到标准的眼间距，镜退可折叠，运动时可调节镜腿角度，贴合耳朵不掉落更稳定。
	全 框

	21
	钛架
	副
	1.镜架特点：耐腐蚀性好，耐用，即使长时间接触水、汗液等 液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学，柔韧性 好，长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人
	/

	22
	TR+钛
	副
	1.镜架特点：耐撞击、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人
	/

	23
	钛架
	副
	1.镜架特点：耐腐蚀性好，耐用，即使长时间接触水、汗液等 液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学，柔韧性 好，长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人
	/

	24
	TR 镜架
	副
	1.镜架特点：耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2 适合人群：儿童
	/

	25
	半钛
	副
	1.镜架特点:款式时尚，色彩亮丽，抗疲劳和耐腐蚀的性能，重 量轻。适合人群：成人，青少年。
	/

	26
	TR 镜架
	副
	1.镜架特点：耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负 担。适合人群：青少年，儿童。
	/

	27
	硅胶
	副
	1.镜架特点：吸附性能高、稳定性好、化学性能佳、有比较高 的机械强度，比较光滑、比较适合儿童。2.适合人群：儿童。
	/

	28
	TR 镜架
	副
	1.镜架特点：耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2 适合人群：儿童
	/

	29
	金属架
	副
	1.镜架特点：性价比高、经济实惠、潮流时尚。强度高、耐磨性稳定性好、鼻托耐用，调节起来较灵活。2.适合人群：成 人、青少年、儿童
	/

	30
	半钛
	副
	1.镜架特点:款式时尚，色彩亮丽，抗疲劳和耐腐蚀的性能，重 量轻。2 适合人群：青少年
	/

	31
	TR 镜架
	副
	1.镜架特点：耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2.适合人群：青少年、成人
	/

	32
	金属架
	副
	1.镜架特点：性价比高、经济实惠、潮流时尚。强度高、耐磨性稳定性好、鼻托耐用，调节起来较灵活。2.适合人群：成 人、青少年)
	/

	33
	TR 镜架
	副
	1.镜架特点：耐磨、抗化学性佳、 耐溶剂性 、 耐气候性 好、不易燃烧、耐高温。2.适合人群：儿童
	/

	34
	钛架
	副
	1.镜架特点：密度小、强度高、机械性能好、抗蚀性能强。做成的眼镜架质地非常轻盈，不容易被潮湿腐蚀2 适合人群：成人
	/

	35
	半钛
	副
	1.镜架特点:款式时尚，色彩亮丽，抗疲劳和耐腐蚀的性能，重 量轻。2 适合人群：成人，青少年。
	/

	36
	金属架
	副
	1.镜架特点：性价比高、经济实惠、潮流时尚。强度高、耐磨性稳定性好、鼻托耐用，调节起来较灵活。2.适合人群：成 人、青少年)
	/

	37
	切边
	副
	1.镜架特点：性价比高、经济实惠、潮流时尚。强度高、耐磨性稳定性好、鼻托耐用，调节起来较灵活。2.适合人群：成 人、青少年)
	/
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