恭城瑶族自治县人民医院

眼科视光中心视光产品（镜片等）项目需求

	序号
	标的名称
	单位
	技术参数、性能、配置等要求
	规格

	1
	1.591 青 少年近视 管理镜片
	副
	一、性能要求： 

1.通过单光镜片表面进行清晰矫正。  

2.具有“多区正向光学离焦”（D.I.M.S)技术，镜片表面上分布的396个点状正向光学离焦区，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能。

3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的12 倍。

4.膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线。二、光度范围：球镜 0~- 1000 、柱镜：  0~-400。
	定 制 片

	2
	1.50 青少 年近视管 理渐进多 焦点镜片
	副
	性能要求

渐进多焦镜片。

远用光平坦，近用视野宽 阔，舒适的过渡带。

宽视野，满足视觉高要求。

近用区 加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。

波阵面技术， 配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调 节滞后。

二、光度范围：球镜：0~~-8.00 。柱镜：0~~-6.00 下加 光：+1.00/+ 1 50。
	定 制 片

	3
	1.56 青少 年近视管 理渐进多 焦点镜片
	副
	性能要求

渐进多焦镜片。

远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。
宽视野，满足视 觉高要求。
近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。
波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部 分的附加光度减少调节滞后。
二、光度范围：球镜：0.00~~-10.00 。柱镜：0~~-6.00 ，下加光：+1.00/+1.50。
	定 制 片

	4
	1.56 青少年近视管理渐进多焦点镜片
	副
	性能要求

渐进多焦镜片。

远用光平坦，近用视野宽 阔，舒适的过渡带。

近用区加宽，适合阅读，写字或上网等 近距离使用。

波阵面技术，配戴者更快的适应。
膜层特性：易清 洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。

二、光度范围：球镜：0.00~~-10.00 。柱镜：0~~-6.00 ，下加 光：+ 1.00/+1.50。
	定 制 片

	5
	1.60 青少 年近视管 理渐进多焦点镜片
	副
	性能要求

渐进多焦镜片。

远用光平坦，近用视野宽 阔，舒适的过渡带。

近用区加宽，适合阅读，写字或上网等 近距离使用。

波阵面技术，配戴者更快的适应。
二、光度范围：球镜：0.00~~-13.00 。柱镜：0~~-6.00 ，下加 光：+ 1.00/+1.50。
	定 制 片

	6
	1.60 青少 年近视管 理渐进多 焦点镜片
	副
	性能要求

渐进多焦镜片。

远用光平坦，近用视野宽 阔，舒适的过渡带。
近用区加宽，适合阅读，写字或上网等 近距离使用。
波阵面技术，配戴者更快的适应。
膜层特性：易清 洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：0.00~~-13.00 。柱镜：0~~-6.00 ，下加 光：+ 1.00/+1.50。
	定 制 片

	7
	1.60成人驾驶型镜片
	副
	性能要求

驾驶型镜片。

低反射：清晰度高，反射度低。

过滤眩光，能够显著降低迎面来车与路灯导致的眩光,减少眼部疲劳的产生。

对比增强：增强对比度，视觉舒适。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00 。柱镜：0~~-4.00。 
	定 制 片

	8
	1.67成人驾驶型镜片
	副
	性能要求

驾驶型镜片。

低反射：清晰度高，反射度低。

过滤眩光，能够显著降低迎面来车与路灯导致的眩光,减少眼部疲劳的产生。

对比增强：增强对比度，视觉舒适。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-15.00 。柱镜：0~~-4.00。 
	定 制 片

	9
	1.60成人渐进驾驶型镜片
	副
	性能要求

渐进驾驶型镜片。

低反射：清晰度高，反射度低。

过滤眩光，能够显著降低迎面来车与路灯导致的眩光,减少眼部疲劳的产生。

对比增强：增强对比度，视觉舒适。

在视觉范围的各个距离都可获得清晰 的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 。柱镜：0~~-6.00 ，下加 光：+ 0.75~+3.50。
	定 制 片

	10
	1.67成人渐进驾驶型镜片
	副
	性能要求

渐进驾驶型镜片。

低反射：清晰度高，反射度低。

过滤眩光，能够显著降低迎面来车与路灯导致的眩光,减少眼部疲劳的产生。

对比增强：增强对比度，视觉舒适。

在视觉范围的各个距离都可获得清晰 的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-12.00 。柱镜：0~~-6.00 ，下加 光：+ 0.75~+3.50。
	定 制 片

	11
	1.50球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+4.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00。
	库存片

	12
	1.50球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+11.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00。
	定制片

	13
	1.55球面树脂镜片
	副
	性能要求 

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00。
	库存片

	14
	1.55球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00。
	定制片

	15
	1.60球面树脂镜片
	副
	性能要求 

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+4.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	16
	1.60球面树脂镜片
	副
	性能要求 
单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+9.00~~-17.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	17
	1.60球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。
防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。
二、光度范围：球镜：+9.00~~-17.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	18
	1.67球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	19
	1.67球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-17.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	20
	1.50高面弯树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：0.00~~-6.00 、柱镜：0~2.00
	定制片

	21
	1.60高面弯树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：0.00~~-4.00 、柱镜：0~4.00
	定制片

	22
	1.50非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+4.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	23
	1.50非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+7.50~~-12.00 、柱镜：0~6.00
	定制片

	24
	1.55非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+4.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	25
	1.55非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-15.00 、柱镜：0~6.00
	定制片

	26
	1.55非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。
防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：0.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	27
	1.55非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。
防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	28
	1.60非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。
防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	29
	1.60非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	30
	1.60非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：0.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	31
	1.60非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-18.00 、柱镜：0~6.00
	定制片

	32
	1.60非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。

二、光度范围：球镜：0.00~~-8.00 、柱镜：0~2.00
	库存片

	33
	1.60非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-18.00 、柱镜：0~6.00
	定制片

	34
	1.67非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	35
	1.67非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：-2.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	36
	1.67非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-18.00 、柱镜：0~6.00。
	定制片

	37
	1.67非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。

二、光度范围：球镜：-2.00~~-10.00 、柱镜：0~2.00
	库存片

	38
	1.67非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-18.00 、柱镜：0~6.00
	定制片

	39
	1.74非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：-3.00~~-12.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	40
	1.74非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	41
	1.74非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~5.00。
	定制片

	42
	1.50自由非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。4 、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-8.50 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	43
	1.50自由非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。
防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-8.50 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	44
	1.60自由非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-8.50 、柱镜：0~-4.00。
	定制片

	45
	1.60自由非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。
防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	46
	1.67自由非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-8.50 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	47
	1.67自由非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。
防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	48
	1.74自由非球面球面树脂镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2、采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。3、自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。4 、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-8.50 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	49
	1.74自由非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。
防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	50
	1.60双面非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用双面非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。
根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	51
	1.60双面非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用双面非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。
防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	52
	1.67双面非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用双面非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。
根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：0~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	53
	1.67双面非球面球面树脂镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2、采用双面非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。3、自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。4、根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。5 、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。6、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景
二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	54
	1.67双面非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用双面非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。
根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	55
	1.74双面非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用双面非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。
根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	56
	1.74双面非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用双面非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。

膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。
防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景.

二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	57
	1.50个性非球面球面树脂镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2、采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。3、根据脸部特征与戴镜习惯进行私人定制。5、对于有斜向散光的处方，自动调整镜片清晰区域与眼球中心保持一致。6、 、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-10.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	58
	1.50个性非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
根据脸部特征与戴镜习惯进行私人定制。
对于有斜向散光的处方，自动调整镜片清晰区域与眼球中心保持一致。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。防蓝光；

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。
二、光度范围：球镜：+10.00~~-10.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	59
	1.60个性非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
根据脸部特征与戴镜习惯进行私人定制。
对于有斜向散光的处方，自动调整镜片清晰区域与眼球中心保持一致。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	60
	1.67个性非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
根据脸部特征与戴镜习惯进行私人定制。
对于有斜向散光的处方，自动调整镜片清晰区域与眼球中心保持一致。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	61
	1.67个性非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
根据脸部特征与戴镜习惯进行私人定制。
对于有斜向散光的处方，自动调整镜片清晰区域与眼球中心保持一致。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。防蓝光；

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。
二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	62
	1.74个性非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
根据脸部特征与戴镜习惯进行私人定制。
对于有斜向散光的处方，自动调整镜片清晰区域与眼球中心保持一致。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	63
	1.74 个性非球面球面树脂镜片
	副
	性能要求

单光镜片。

采用非球面设计，减少放大与缩小的效应，拥有真实的成像效果。
根据脸部特征与戴镜习惯进行私人定制。
对于有斜向散光的处方，自动调整镜片清晰区域与眼球中心保持一致。
膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防尘防静电、易清洁、防紫外线。防蓝光；

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。
二、光度范围：球镜：+10.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	64
	1.50成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

采用自然成像增强技术，要求能优化镜片的分布，减低从远到近过度时所产生的视觉误差，以确保成像稳定且舒适自然。

宽大的清晰区域：利用内表面优化自由曲面设计技术，改变镜片后表面的中近渐进面更接近于眼球前表面，中近视野范围更宽大，入眼的周边相差减少，充分满足在中近距离事物场景下快速适应的需求。

新多重对焦[New Multi Focus]根据视觉亚健康人群看近时需要补充的调节量,以及可定制的近用距离,更加精准的计算出眼球看近时的运动轨迹来帮助眼睛对焦,有助于用户轻松看近,优享视觉清晰。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00 、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	65
	1.50成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

采用自然成像增强技术，能优化镜片的分布，减低了从远到近过度时所产生的视觉误差，以确保成像稳定且舒适自然。

宽大的清晰区域：利用内表面优化自由曲面设计技术，改变镜片后表面的中近渐进面更接近于眼球前表面，中近视野范围更宽大，入眼的周边相差减少，充分满足在中近距离事物场景下快速适应的需求。
新多重对焦[New Multi Focus]根据视觉亚健康人群看近时需要补充的调节量,以及可定制的近用距离,更加精准的计算出眼球看近时的运动轨迹来帮助眼睛对焦,有助于用户轻松看近,优享视觉清晰。
智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。
二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00 、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	66
	1.55成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

采用自然成像增强技术，优化镜片的分布，减低从远到近过度时所产生的视觉误差，以确保成像稳定且舒适自然。

宽大的清晰区域：利用内表面优化自由曲面设计技术，改变镜片后表面的中近渐进面更接近于眼球前表面，中近视野范围更宽大，入眼的周边相差减少，充分满足在中近距离事物场景下快速适应的需求。

新多重对焦[New Multi Focus]根据视觉亚健康人群看近时需要补充的调节量,以及可定制的近用距离,更加精准的计算出眼球看近时的运动轨迹来帮助眼睛对焦,有助于用户轻松看近,优享视觉清晰。
二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	67
	1.55成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

采用自然成像增强技术，优化镜片的分布，减低从远到近过度时所产生的视觉误差，以确保成像稳定且舒适自然。

宽大的清晰区域：利用内表面优化自由曲面设计技术，改变镜片后表面的中近渐进面更接近于眼球前表面，中近视野范围更宽大，入眼的周边相差减少，充分满足在中近距离事物场景下快速适应的需求。

新多重对焦[New Multi Focus]根据视觉亚健康人群看近时需要补充的调节量,以及可定制的近用距离,更加精准的计算出眼球看近时的运动轨迹来帮助眼睛对焦,有助于用户轻松看近,优享视觉清晰。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	68
	1.60成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

采用自然成像增强技术，优化镜片的分布，减低从远到近过度时所产生的视觉误差，以确保成像稳定且舒适自然。

宽大的清晰区域：利用内表面优化自由曲面设计技术，改变镜片后表面的中近渐进面更接近于眼球前表面，中近视野范围更宽大，入眼的周边相差减少，充分满足在中近距离事物场景下快速适应的需求。

新多重对焦[New Multi Focus]根据视觉亚健康人群看近时需要补充的调节量,以及可定制的近用距离,更加精准的计算出眼球看近时的运动轨迹来帮助眼睛对焦,有助于用户轻松看近,优享视觉清晰。

二、光度范围：球镜：+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	69
	1.60成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

采用自然成像增强技术，优化镜片的分布，减低从远到近过度时所产生的视觉误差，以确保成像稳定且舒适自然。

宽大的清晰区域：利用内表面优化自由曲面设计技术，改变镜片后表面的中近渐进面更接近于眼球前表面，中近视野范围更宽大，入眼的周边相差减少，充分满足在中近距离事物场景下快速适应的需求。

新多重对焦[New Multi Focus]根据视觉亚健康人群看近时需要补充的调节量,以及可定制的近用距离,更加精准的计算出眼球看近时的运动轨迹来帮助眼睛对焦,有助于用户轻松看近,优享视觉清晰。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	70
	1.67成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

采用自然成像增强技术，优化镜片的分布，减低从远到近过度时所产生的视觉误差，以确保成像稳定且舒适自然。

宽大的清晰区域：利用内表面优化自由曲面设计技术，改变镜片后表面的中近渐进面更接近于眼球前表面，中近视野范围更宽大，入眼的周边相差减少，充分满足在中近距离事物场景下快速适应的需求。

新多重对焦[New Multi Focus]根据视觉亚健康人群看近时需要补充的调节量,以及可定制的近用距离,更加精准的计算出眼球看近时的运动轨迹来帮助眼睛对焦,有助于用户轻松看近,优享视觉清晰。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	71
	1.67成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

采用自然成像增强技术，优化镜片的分布，减低从远到近过度时所产生的视觉误差，以确保成像稳定且舒适自然。

宽大的清晰区域：利用内表面优化自由曲面设计技术，改变镜片后表面的中近渐进面更接近于眼球前表面，中近视野范围更宽大，入眼的周边相差减少，充分满足在中近距离事物场景下快速适应的需求。

新多重对焦[New Multi Focus]根据视觉亚健康人群看近时需要补充的调节量,以及可定制的近用距离,更加精准的计算出眼球看近时的运动轨迹来帮助眼睛对焦,有助于用户轻松看近,优享视觉清晰。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	72
	1.50成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求
内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	73
	1.50成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	74
	1.55成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	75
	1.55成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	76
	1.60成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

二、光度范围：球镜：+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	77
	1.60成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。
快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。
智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。

二、光度范围：球镜：+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	78
	1.67成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	79
	1.67成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。
快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。
智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	80
	1.50成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

稳定视觉设计，降低走动时的视觉晃动感。

光度优化设计，优化视觉与晃动感之间的平衡。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	81
	1.50成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求
内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

稳定视觉设计，降低走动时的视觉晃动感。

光度优化设计，优化视觉与晃动感之间的平衡。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	82
	1.55成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

稳定视觉设计，降低走动时的视觉晃动感。

光度优化设计，优化视觉与晃动感之间的平衡。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	83
	1.55成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

稳定视觉设计，降低走动时的视觉晃动感。

光度优化设计，优化视觉与晃动感之间的平衡。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	84
	1.60成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。
快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。
稳定视觉设计，降低走动时的视觉晃动感。
光度优化设计，优化视觉与晃动感之间的平衡。
二、光度范围：球镜：+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	85
	1.60成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。
快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。
稳定视觉设计，降低走动时的视觉晃动感。
光度优化设计，优化视觉与晃动感之间的平衡。
智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。

二、光度范围：球镜：+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	86
	1.67成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

稳定视觉设计，降低走动时的视觉晃动感。

光度优化设计，优化视觉与晃动感之间的平衡。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	87
	1.67成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。

轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。
快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。
稳定视觉设计，降低走动时的视觉晃动感。
光度优化设计，优化视觉与晃动感之间的平衡。
智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	88
	1.50成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

双面复合设计减少变形，阅读时能享有自然的头部姿势。

自动调整 镜片上的清晰区域，与人眼相符，确保各距离的清晰视野。

稳定视觉减少引起不适的晃动感。

最大化镜片清晰视野，扩展至镜片周边。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	89
	1.50成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

双面复合设计减少变形，阅读时能享有自然的头部姿势。

自动调整 镜片上的清晰区域，与人眼相符，确保各距离的清晰视野。

稳定视觉减少引起不适的晃动感。

最大化镜片清晰视野，扩展至镜片周边。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	90
	1.60成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

双面复合设计减少变形，阅读时能享有自然的头部姿势。

自动调整 镜片上的清晰区域，与人眼相符，确保各距离的清晰视野。

稳定视觉减少引起不适的晃动感。

最大化镜片清晰视野，扩展至镜片周边。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	91
	1.60成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

双面复合设计减少变形，阅读时能享有自然的头部姿势。

自动调整 镜片上的清晰区域，与人眼相符，确保各距离的清晰视野。

稳定视觉减少引起不适的晃动感。

最大化镜片清晰视野，扩展至镜片周边。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	92
	1.67成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

双面复合设计减少变形，阅读时能享有自然的头部姿势。

自动调整 镜片上的清晰区域，与人眼相符，确保各距离的清晰视野。

稳定视觉减少引起不适的晃动感。

最大化镜片清晰视野，扩展至镜片周边。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-12.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	93
	1.67成人渐进非球面镜片
	副
	性能要求

双面复合设计减少变形，阅读时能享有自然的头部姿势。

自动调整 镜片上的清晰区域，与人眼相符，确保各距离的清晰视野。

稳定视觉减少引起不适的晃动感。

最大化镜片清晰视野，扩展至镜片周边。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-12.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	94
	1.50 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜：0.00~~-4.00、柱镜：0~
	库存片



	95
	1.50 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	96
	1.50 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：0.00~~-4.00、柱镜：0~
	库存片

	97
	1.50 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。
成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。
采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。
智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。

二、光度范围：球镜+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	98
	1.55 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜：0.00~~-4.00、柱镜：0~
	库存片

	99
	1.55 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	100
	1.55 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：0.00~~-4.00、柱镜：0~
	库存片

	101
	1.55 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	102
	1.60 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求 

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜：+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	103
	160 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	104
	1.67 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	105
	1.67 成人

防疲劳镜片
	副
	性能要求

针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	106
	1.50 成人

数码标准防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	107
	1.50 成人

数码标准防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	108
	1.60成人

数码标准防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	109
	1.60成人

数码标准防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	110
	1.67 成人

数码标准防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	111
	1.67 成人

数码标准防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	112
	1.74 成人

数码标准防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

二、光度范围：球镜+9.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	113
	1.74 成人

数码标准防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+9.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	114
	1.50成人

数码专业版防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

自如切换：在不同的数码设备之间切换时，为配戴者提供舒适，放松的视觉。
二、光度范围：球镜+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	115
	1.50成人

数码专业版防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

自如切换：在不同的数码设备之间切换时，为配戴者提供舒适，放松的视觉。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+6.00~~-8.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	116
	1.60成人

数码专业版防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

自如切换：在不同的数码设备之间切换时，为配戴者提供舒适，放松的视觉。

二、光度范围：球镜+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	117
	1.60成人

数码专业版防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

自如切换：在不同的数码设备之间切换时，为配戴者提供舒适，放松的视觉。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜+6.00~~-10.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	118
	1.67成人

数码专业版防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

自如切换：在不同的数码设备之间切换时，为配戴者提供舒适，放松的视觉。

二、光度范围：球镜+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	119
	1.67成人

数码专业版防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

自如切换：在不同的数码设备之间切换时，为配戴者提供舒适，放松的视觉。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+8.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	120
	1.74成人

数码专业版防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

自如切换：在不同的数码设备之间切换时，为配戴者提供舒适，放松的视觉。

二、光度范围：球镜：+9.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	121
	1.74成人

数码专业版防疲劳镜片
	副
	性能要求

三种“调节引擎”（健康生活型、流行生活型、科技生活型）根据用眼疲劳程度区别设计，提供个性赋能。

自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。

成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。

采用以镜片后表面为主的设计和自由曲面研磨生产技术,比传统前表面产品更宽广、舒适的可用视野。

自如切换：在不同的数码设备之间切换时，为配戴者提供舒适，放松的视觉。

智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场。
二、光度范围：球镜：+9.00~~-13.00、柱镜：0~-6.00
	定制片

	122
	1.50 非球

面高清变

色镜片
	副
	性能要求：

非球面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。
室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。

二 、光度范围：球镜：0.00~~- 4.00、柱镜：  0~-2.00
	库存片

	123
	1.50 非球

面高清变

色镜片
	副
	性能要求：

非球面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜 三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

二 、光度范围：球镜：+5.00~~- 8.50、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	124
	1.55 非球

面高清变

色镜片
	副
	性能要求：

非球面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。

二 、光度范围：球镜：0.00~~- 6.00、柱镜：  0~-2.00
	库存片

	125
	1.55 非球

面高清变

色镜片
	副
	性能要求：

非球面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

二 、光度范围：球镜：+6.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	126
	1.60非球

面高清变

色镜片
	副
	性能要求：

非球面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜 三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。

二 、光度范围：球镜：0.00~~- 6.00、柱镜：  0~-2.00
	库存片

	127
	1.60非球

面高清变

色镜片
	副
	性能要求：

非球面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

二 、光度范围：球镜：+6.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	128
	1.67非球

面高清变

色镜片
	副
	一、性能要求：1 、非球面。2 、阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜 三用。3 、保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。4 、室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5 、膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。6、自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

二 、光度范围：球镜：+6.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	129
	1.50自由曲面高清变色镜片
	副
	性能要求：

自由曲面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

二 、光度范围：球镜：+8.00~~- 8.50、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	130
	1.60自由曲面高清变色镜片
	副
	性能要求：

自由曲面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

二 、光度范围：球镜：+8.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	131
	1.67自由曲面高清变色镜片
	副
	性能要求：

自由曲面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜 三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

自由曲面研磨工艺，拥有宽广的清晰视野。

二 、光度范围：球镜：+8.00~~- 15.00、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	132
	1.60双面非球面高清变色镜片
	副
	性能要求：

双面非球面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。

二 、光度范围：球镜：+8.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	133
	1.67双面非球面高清变色镜片
	副
	性能要求：

双面非球面。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

根据listing法则,整个镜片采用渐进镜片的透射光跟踪设计和人机工程学设计,消除人眼镜片存在的像差。

二 、光度范围：球镜：+10.00~~- 15.00、柱镜：  0~-4.00
	定制片

	134
	1.50成人渐进变色镜片
	副
	性能要求：

渐进变色。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

二 、光度范围：球镜：+6.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	135
	1.55成人渐进变色镜片
	副
	性能要求：

渐进变色。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

二 、光度范围：球镜：+6.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	136
	1.60成人渐进变色镜片
	副
	性能要求：

渐进变色。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦
阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜 三用。

保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。

室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。

膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。
二 、光度范围：球镜：+6.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	137
	1.67成人渐进变色镜片
	副
	性能要求：

渐进变色。

快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦

阻止阳光刺眼、吸收紫外线、 预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。
保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多 种会影响视觉质量的眩光、 电磁波和紫外线，快速变色，清晰 视线。
室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩  光，保护眼睛；室内透明不影响工作。
膜层特性：双面膜层 工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清。
自然色彩，有三种颜色可供选择（灰色、茶色、绿色）。

二 、光度范围：球镜：+6.00~~- 10.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.50
	定制片

	138
	1.59 儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环 状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。

中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展，创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后，专为亚洲儿童定制，充分考虑他们佩戴位置和面部参数，提供清晰自然视力。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层 特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：0~-9.00  柱镜：  0~-6.00
	定制片

	139
	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。

中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 1.00~-400
	库 存 片

	140
	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。

中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-6.00、柱镜：0.00~2.00
	定制片

	141
	1.60儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。

中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 1.00~-6.00
	库 存 片

	142
	1.60儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。

中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-8.00、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	143
	1.67儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。

中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-9.50、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	144
	1.50儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。

中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-6.00、柱镜：0.00~2.00
	定制片

	145
	1.60儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。

中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-8.00、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	146
	1.50儿童 减缓近视 进展个化版镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。
中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力

二、光度范围 球镜：- 0.00~-6.00、柱镜：0.00~2.00
	定制片

	147
	1.60儿童 减缓近视 进展个化版镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。
中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力

二、光度范围 球镜：- 0.00~-8.00、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	148
	1.67儿童 减缓近视 进展个化版镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。
中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力

二、光度范围 球镜：- 0.00~-9.50、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	149
	1.50儿童 青少年渐进镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力。

二、光度范围 球镜：- 1.00~-4.00、柱镜：0、ADD：1.50/2.00
	库存片

	150
	1.50儿童 青少年渐进镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-7.00、柱镜：0.00~4.00、ADD：1.00/2.50
	定制片

	151
	1.50儿童 青少年渐进镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力。

基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以下的蓝 光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳 米) ，并提高使用数码设备时的视觉清晰度。
二、光度范围 球镜：- 0.00~-7.00、柱镜：0.00~4.00、ADD：1.00/2.50
	定制片

	152
	1.60儿童 青少年渐进镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力。

二、光度范围 球镜：- 1.00~-6.00、柱镜：0、ADD：1.50/2.00
	库存片

	153
	1.60儿童 青少年渐进镜片
	副
	性能要求：
有助于减缓近视进展

创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-10.00、柱镜：0.00~6.00、ADD：1.00/2.50
	定制片

	154
	1.60儿童 青少年渐进镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力。
基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以下的蓝 光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳 米) ，并提高使用数码设备时的视觉清晰度。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-10.00、柱镜：0.00~6.00、ADD：1.00/2.50
	定制片

	155
	1.67儿童 青少年渐进镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。
镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。
膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-12.00、柱镜：0.00~6.00、ADD：1.00/2.50
	定制片

	156
	1.67儿童 青少年渐进镜片
	副
	性能要求：

有助于减缓近视进展。

创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。

镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。

膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

个性化识别设计，充分考虑戴镜位置和面部参数，提供清晰自然视力。
基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以下的蓝 光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳 米) ，并提高使用数码设备时的视觉清晰度。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-12.00、柱镜：0.00~6.00、ADD：1.00/2.50
	定制片

	157
	1.5单光镜片
	副
	内表面为球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提 供全方位的保护。

1.5 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好 的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。

膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。

光度范围 球镜：+4.00~-400  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	158
	1.5单光镜片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

1.56 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片 良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。

膜层 特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。

5.光度范围 球镜：+6.00~-800  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	159
	1.6单光镜片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

1.6 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良 好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。

膜层特 性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。

5.光度范围 球镜： +6.00~- 1000  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	160
	1.6单光镜片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

1.6 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良 好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。

膜层特 性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。

5.光度范围 球镜：+ 10 50~- 1100  柱镜：  0~-600
	定 制 片

	161
	1.67单光镜片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

1.67 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片 良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。

膜层 特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。

5 .光度范围 球镜：+6.00~- 1200  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	162
	1.67单光镜片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

1.67 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片 良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。

膜层 特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。

光度范围 球镜： +8.00~- 1700  柱镜：  0~-600
	定 制 片

	163
	1.74单光镜片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

1.74 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片 良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。

膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮

5.光度范围 球镜：- 2.25~- 1200  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	164
	1.5单光

焕色视界

镜片
	副
	内表面为非球面。

可以吸收红外线光和 98%的紫外线， 通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜 色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。

可以 过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合 在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。

膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。

5.光度 范围 球镜：+6.50~- 1000  柱镜：  0~-400
	定 制 片

	165
	1.6 单光

焕色视界

镜片
	副
	内表面为非球面。

可以吸收红外线光和 98%的紫外线， 通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜 色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。

可以 过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合 在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。

膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。

光度 范围 球镜：+8 00~- 1000  柱镜：  0~-500
	定 制 片

	166
	1.67 单光

焕色视界

镜片
	副
	1.内表面为非球面。

2.可以吸收红外线光和 98%的紫外线， 通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜 色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。

3.可以 过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合 在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。

4.膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。

5.光度 范围 球镜：+8.00~- 1200  柱镜：  0~-500
	定 制 片

	167
	1.5 防蓝 光膜镜片
	副
	内表面为球面。

防蓝光效果好，能够阻挡波长达 400nn  的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。

镜片重量轻，色彩还 原真实。

基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以下的蓝 光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳 米) ，并提高使用数码设备时的视觉清晰度。  

膜层特性：  耐磨损、高清、防蓝光。  

光度范围：球镜：+400~-400      柱镜：0~-200
	库 存 片

	168
	1.56 防蓝 光膜镜片
	副
	1、 内表面为非球面。2 、防蓝光效果好，能够阻挡波长达     400nn 的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3 、镜片重量轻， 色彩还原真实。4 、基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以 下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳米) ，并提高使用数码设备时的视觉清晰度。  5、膜层特 性：耐磨损、高清、防蓝光。  6、光度范围：球镜：+600~-

800   柱镜：0~-200
	库 存 片

	169
	1.6 防蓝 光膜镜片
	副
	内表面为非球面。

防蓝光效果好，能够阻挡波长达 400nn 的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。

镜片重量轻， 色彩还原真实。

基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以 下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳米) ，并提高使用数码设备时的视觉清晰度。 

膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。  

光度范围：球镜：+600~-800  柱镜：0~-200
	库 存 片

	170
	1.67 防蓝 光膜镜片
	副
	内表面为非球面。

防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn 的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。

镜片重量轻， 色彩还原真实。

基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以 下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳米) ，并提高使用数码设备时的视觉清晰度。  

膜层特 性：耐磨损、高清、防蓝光。

光度范围：球镜：+600~-1000  柱镜：0~-200
	库 存 片

	171
	1.74 防蓝 光膜镜片
	副
	内表面为非球面。

防蓝光效果好，能够阻挡波长达 400nn 的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。

镜片重量轻， 色彩还原真实。

基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以 下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳米) ，并提高使用数码设备时的视觉清晰度。  

膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。  

光度范围：球镜：-2.25~-1200  柱镜：0~-200
	库 存 片

	172
	1.56 单光

新清锐镜

片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含 加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜 片提供全方位的保护。

边缘像差大幅度降低，视物真实，眼 部自然美观。

膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好。

光度范围 球镜：+6 00~-800  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	173
	1.6 单光

新清锐镜

片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部 自然美观。

膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光 性好。

光度范围 球镜：+6 00~-800  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	174
	1.6 单光

新清锐镜

片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部 自然美观。

膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光 性好、防蓝光。5 .光度范围 球镜：+ 10.50~- 1100  柱镜：0~-600
	定 制 片

	175
	1.67 单光

新清锐镜

片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部 自然美观。

膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光 性好。

光度范围 球镜：+600~- 1000  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	176
	1.67 单光

新清锐镜

片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部 自然美观。

膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光 性好、防蓝光。5.光度范围 球镜：+800~- 1700  柱镜：  0~- 600
	定 制 片

	177
	1.74 单光

新清锐镜

片
	副
	内表面为非球面。

拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加 硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片 提供全方位的保护。

边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部 自然美观。

膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光 性好。

光度范围 球镜：-225~- 1200  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	178
	1.56 单光

新清锐焕

色视界镜

片
	副
	内表面为非球面。

可以吸收红外线光和 98%的紫外线， 通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜 色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。

可以 过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合 在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。

膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。

光度 范围 球镜：+400~-600  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	179
	1.6 单光

新清锐焕

色视界镜

片
	副
	内表面为非球面。

可以吸收红外线光和 98%的紫外线， 通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜 色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。

可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合 在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。

膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。

光度 范围 球镜：0~-800  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	180
	1.6 单光

新清锐焕

色视界镜

片
	副
	内表面为非球面。

可以吸收红外线光和 98%的紫外线， 通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜 色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。

可以 过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合 在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。

膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定、防蓝光。5.光度范围 球镜：+800~- 1000  柱镜：  0~-500
	定 制 片

	181
	1.67 单光

新清锐焕

色视界镜

片
	副
	1、内表面为非球面。2 、可以吸收红外线光和 98%的紫外线， 通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜 色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以 过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合 在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、 膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定、防蓝   光。5、光度范围 球镜：+800~- 1200柱镜：  0~-500
	定 制 片

	182
	1.5 单光

驾驶型镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静 电。4、光度范围 球镜：+200~-400  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	183
	1.5 单光

驾驶型镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静 电。4、光度范围 球镜：+600~-600  柱镜：  0~-400
	定 制 片

	184
	1.5 单光

驾驶型焕

色视界镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清 晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配 戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、 防静电、变色速度快、性能稳定。5 、光度范围 球镜：+600~-600  柱镜：  0~-400
	定 制 片

	185
	1.6 单光

驾驶型镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静 电。4、光度范围 球镜：+400~-800  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	186
	1.6 单光

驾驶型镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静 电。4、光度范围 球镜：+800~- 1000  柱镜：  0~-600
	定 制 片

	187
	1.6 单光

驾驶型焕

色视界镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清 晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配 戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、 防静电、变色速度快、性能稳定。5 、光度范围 球镜： +800~- 1000  柱镜：  0~-600
	定 制 片

	188
	1.67 单光

驾驶型镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静 电。4、光度范围 球镜：+400~- 1000  柱镜：  0~-200
	库 存 片

	189
	1.67 单光

驾驶型镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静 电。4、光度范围 球镜：+800~- 1200  柱镜：  0~-600
	定 制 片

	190
	1.67 单光

驾驶型焕

色视界镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清 晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配 戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、 防静电、变色速度快、性能稳定。5 、光度范围 球镜：       +800~- 1200  柱镜：  0~-600
	定 制 片

	191
	1.74 单光

驾驶型镜

片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静 电。4、光度范围 球镜：+ 1600~- 1900  柱镜：  0~-600
	定 制 片

	192
	1.5 单光

驾驶型渐

进镜片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、在视觉范围的各个距离都可获得清晰 的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲   劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。5 、光度范围 球镜：+500~-700  柱镜：  0~-400   ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	193
	1.5 单光

驾驶型焕

色视界渐

进镜片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清 晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配 戴，是驾驶员的理想选择，在视觉范围的各个距离都可获得清 晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲 劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、 性能稳定。5 、光度范围 球镜：+500~-700  柱镜：  0~-400  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	194
	1.6 单光

驾驶型渐

进镜片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、在视觉范围的各个距离都可获得清晰 的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲   劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。5 、光度范围 球镜：+600~- 1000  柱镜：  0~-600   ADD:+0 75D~+3 50D
	定 制 片

	195
	1.6 单光

驾驶型焕

色视界渐

进镜片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清 晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配 戴，是驾驶员的理想选择，在视觉范围的各个距离都可获得清 晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲 劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、 性能稳定。5 、光度范围 球镜：+800~- 1200  柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	196
	1.67 单光

驾驶型渐

进镜片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、在视觉范围的各个距离都可获得清晰 的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲   劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。5 、光度范围 球镜：+800~- 1200  柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	197
	1.67 单光

驾驶型焕

色视界渐

进镜片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清 晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配 戴，是驾驶员的理想选择，在视觉范围的各个距离都可获得清 晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲 劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、 性能稳定。5 、光度范围 球镜：+800~- 1200  柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	198
	1.74 单光

驾驶型渐

进镜片
	副
	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2 、 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境 下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表   盘、后视镜和侧视镜。3、在视觉范围的各个距离都可获得清晰 的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲   劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。5 、光度范围 球镜：+ 1600~- 1900  柱镜：  0~-600   ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	199
	1.5 减小

视觉压力

数码型镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3 、光度范围 球镜：-25~-600   ADD:+0.75D 和+1.25D
	库 存 片

	200
	1.6 减小

视觉压力

数码型镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3 、光度范围 球镜：-25~-800   ADD:+0.75D 和+1.25D
	库 存 片

	201
	1.5 减小

视觉压力

数码型镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备

者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5 、 光度范围 球镜：+500~-700  柱镜：  0~-400  ADD:+0.50D~ + 1.25D
	定 制 片

	202
	1.5 减小

视觉压力

数码型镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝 光。5、光度范围 球镜：+500~-700  柱镜：  0~-400

ADD:+0 50D~+1 25D
	定 制 片

	203
	1.5 减小

视觉压力

数码型焕

色视界镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的 效果。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、

光度范围 球镜：+500~-700  柱镜：  0~-400  ADD:+0.50D~ + 1.25D
	定 制 片

	204
	1.6 减小

视觉压力

数码型镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5 、 光度范围 球镜：+600~- 1000  柱镜：  0~-600

ADD:+0.50D~+1.25D
	定 制 片

	205
	1.6 减小

视觉压力

数码型焕

色视界镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的 效果。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝 光。5、光度范围 球镜：+600~- 1000  柱镜：  0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D
	定 制 片

	206
	1.67 减小

视觉压力

数码型镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝 光。5、光度范围 球镜：+800~- 1200  柱镜：  0~-600

ADD:+0.50D~+1.25D
	定 制 片

	207
	1.67 减小

视觉压力

数码型焕

色视界镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的 效果。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5 、 光度范围 球镜：+800~- 1200  柱镜：  0~-600   ADD:+0 50D~+1 25D
	定 制 片

	208
	1.74 减小

视觉压力

数码型镜

片
	副
	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝 光。5、光度范围 球镜：+ 1600~- 1900  柱镜：  0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D
	定 制 片

	209
	1.5 睐光 渐进镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。  5 、  光度范围 球镜：    +500~-700  柱镜：  0~-400  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	210
	1.5 睐光 渐进焕色 视界镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比 度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄。5、  光度范围 球镜：+500~-700 柱镜：  0~-400  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	211
	1.6 睐光 渐进镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。  5 、  光度范围 球镜：    +600~- 1000  柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	212
	1.6 睐光 渐进焕色 视界镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比 度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄。  5 、  光度范围 球镜：+600~- 1000

柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	213
	1.67 睐光 渐进镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。5、  光度范围 球镜：     +800~- 1200  柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	214
	1.67 睐光 渐进焕色 视界镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比 度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄。

5、  光度范围 球镜：+800~- 1200  柱镜：  0~-600

ADD:+0 75D~+3 50D
	定 制 片

	215
	1.5 睐光 3D渐进镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄。  5 、  光度范围 球镜：+500~-700  柱镜：  0~-400  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	216
	1.5 睐光 3D渐进焕色视界镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。  5 、  光度范围 球镜：    +500~-700  柱镜：  0~-400  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	217
	1.6睐光 3D渐进镜片
	副
	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比 度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄。5、  光度范围 球镜：+600~-1000

柱镜：  0~-600ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	218
	1.6睐光 3D渐进焕色视界镜片
	副
	一.性能要求：

1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄。

二、光度范围  球镜：+600~- 1000 柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	219
	1.673D 睐光 渐进镜片
	副
	一.性能要求：

1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。

二、光度范围 球镜：     +800~- 1200  柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	220
	1.673D 睐光 渐进焕色 视界镜片
	副
	一.性能要求：

1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比 度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄。5、  光度范围 球镜：+800~- 1200

柱镜：  0~-600  ADD:+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	221
	1.5睐光3DV 渐进镜片
	副
	一.性能要求：1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄,防蓝光。

二、光度范围 球镜：     +5.00~- 7.00  柱镜：  0~-4.00    ADD :+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	222
	1.6睐光3DV 渐进镜片
	副
	一.性能要求：1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。

二、光度范围 球镜：     +6.00~- 10.00  柱镜：  0~-6.00    ADD :+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	223
	1.67睐光3DV 渐进镜片
	副
	一.性能要求：1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。

二、光度范围 球镜：     +8.00~- 12.00  柱镜：  0~-6.00    ADD :+0.75D~+3.50D
	定 制 片

	224
	1.74睐光3DV 渐进镜片
	副
	一.性能要求：1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视  区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自 然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3 、看近看 远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清 洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。

二、光度范围 球镜：     +9.00~- 14.00  柱镜：  0~-6.00    ADD :+0.75D~+3.50D
	库 存 片

	225
	1.56儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。3 、中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-8.00、柱镜：0~4.00
	定制片

	226
	1.56儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。3 、中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。二、光度范围 球镜：- 0.00~-8.00、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	227
	1.56儿童 减缓近视进展加强版镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。3 、中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、可选3种离焦量：+2.00D、+2.50D、+3.00D

二、光度范围 球镜：- 0.00~-8.00、柱镜：0~4.00
	定制片

	228
	1.56儿童 减缓近视进展加强版镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。3 、中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。7、可选3种离焦量：+2.00D、+2.50D、+3.00D

二、光度范围 球镜：- 0.00~-8.00、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	229
	1.60儿童 减缓近视 进展镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。3 、中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。

二、光度范围 球镜：- 0.00~-10.00、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	230
	1.60儿童 减缓近视进展加强版镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。3 、中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活 场景。7、可选3种离焦量：+2.00D、+2.50D、+3.00D

二、光度范围 球镜：- 0.00~-10.00、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	231
	1.60儿童 减缓近视进展加强版镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。3 、中 心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、可选3种离焦量：+2.00D、+2.50D、+3.00D

二、光度范围 球镜：- 0.00~-10.00、柱镜：0.00~4.00
	定制片

	232
	1.50儿童 青少年渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。3、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。4、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
二、光度范围 球镜：- 0.00~-6.00、柱镜：0~4.00、ADD：+1.50
	定制片

	233
	1.50儿童 青少年渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。3 、4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
二、光度范围 球镜：- 0.00~-11.50、柱镜：0.00~6.00、ADD：+1.50
	定制片

	234
	1.56儿童 青少年渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。3 、4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
二、光度范围 球镜：- 0.00~-11.50、柱镜：0.00~6.00、ADD：+1.50
	定制片

	235
	1.56儿童 青少年渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。3 、4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
二、光度范围 球镜：- 0.00~-12.50、柱镜：0.00~6.00、ADD：+1.50
	定制片

	236
	1.60儿童 青少年渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、有助于减缓近视进展。2 、创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后。3 、4 、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。
二、光度范围 球镜：- 0.00~-12.50、柱镜：0.00~6.00、ADD：+1.50
	定制片

	237
	1.56球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+13.00~~-30.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	238
	1.56非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	239
	1.56非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-10.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	240
	1.60非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	241
	1.60非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-10.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	242
	1.67非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	243
	1.67非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-13.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	244
	1.70非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-12.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	245
	1.74非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-18.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	246
	1.56球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+13.00~~-30.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	247
	1.56非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+4.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	248
	1.56非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+7.00~~-11.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	249
	1.60非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	250
	1.60非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+9.00~~-13.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	251
	1.67非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	252
	1.67非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+9.00~~-13.00 、柱镜：0~-6.00


	定制片

	253
	1.74非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+3.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	254
	1.74非球面单光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-18.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	255
	1.56非球面防蓝光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、过滤99.9%的400纳米以下波长的有害紫外线，减少高能蓝光对眼睛的伤害。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	256
	1.56非球面防蓝光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、过滤99.9%的400纳米以下波长的有害紫外线，减少高能蓝光对眼睛的伤害。
二、光度范围：球镜：+7.00~~-6.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	257
	1.60非球面防蓝光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、过滤99.9%的400纳米以下波长的有害紫外线，减少高能蓝光对眼睛的伤害。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	258
	1.60非球面防蓝光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、过滤99.9%的400纳米以下波长的有害紫外线，减少高能蓝光对眼睛的伤害。
二、光度范围：球镜：+7.75~~-17.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	259
	1.67非球面防蓝光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、过滤99.9%的400纳米以下波长的有害紫外线，减少高能蓝光对眼睛的伤害。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	260
	1.67非球面防蓝光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、过滤99.9%的400纳米以下波长的有害紫外线，减少高能蓝光对眼睛的伤害。
二、光度范围：球镜：+9.00~~-19.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	261
	1.74非球面防蓝光镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、过滤99.9%的400纳米以下波长的有害紫外线，减少高能蓝光对眼睛的伤害。
二、光度范围：球镜：-3.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00


	库存片

	262
	1.56非球面变色镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光
二、光度范围：球镜：+0.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	263
	1.60非球面变色镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光

二、光度范围：球镜：+0.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	264
	1.56非球面全视线变色镜片
	副
	性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光

二、光度范围：球镜：+0.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	265
	1.60非球面全视线变色镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光

二、光度范围：球镜：+8.00~~-12.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	266
	1.67非球面全视线变色镜片
	副
	性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光

二、光度范围：球镜：+10.00~~-13.50、柱镜：0~-6.00
	定制片

	267
	1.55数码生活普及型镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。

 二、光度范围 球镜：+5.00~-8.00、柱镜：  0~-2.00
	定 制 片

	268
	1.60数码生活普及型镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、方便对照片进行颜色、亮度、锐 度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素 大小。4 、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5 、 二、光度范围 球镜：+6.00~-8.50、柱镜：  0~-4.00  
	定 制 片

	269
	1.55数码生活视力嘉镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3‘不同年龄不同设计有效对抗视疲劳，视觉轻松舒适。

二、光度范围 球镜：+5.00~-8.00、柱镜：  0~-4.00
	定 制 片

	270
	1.60数码生活视力嘉镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好、防蓝光。3、不同年龄不同设计有效对抗视疲劳，视觉轻松舒适。

二、光度范围 球镜：+6.00~-8.50、柱镜：  0~-4.00
	定 制 片

	271
	1.67数码生活视力嘉镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3、不同年龄不同设计有效对抗视疲劳，视觉轻松舒适。

 二、光度范围 球镜：+7.00~-12.00、柱镜：  0~-4.00
	定 制 片

	272
	1.50数码生活视力嘉全视线镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3、不同年龄不同设计有效对抗视疲劳，视觉轻松舒适。4、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光

二、光度范围 球镜：+8.00~-10.00、柱镜：  0~-4.00
	定 制 片

	273
	1.597数码生活视力嘉全视线镜片
	副
	性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3、不同年龄不同设计有效对抗视疲劳，视觉轻松舒适。4、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光

光度范围 球镜：+6.00~-9.00、柱镜：  0~-4.00
	定 制 片

	274
	1.67数码生活视力嘉全视线镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3、不同年龄不同设计有效对抗视疲劳，视觉轻松舒适。4、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光

 二、光度范围 球镜：+6.00~-12.00、柱镜：  0~-4.00
	定 制 片

	275
	1.50近阅办公镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3、中近距离的全屏清晰视觉，头部、颈部的舒适自然。二、光度范围 球镜：+6.50~-6.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	276
	1.55近阅办公镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3、中近距离的全屏清晰视觉，头部、颈部的舒适自然。

 二、光度范围 球镜：+9.50~-11.50、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	277
	1.60近阅办公镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3、中近距离的全屏清晰视觉，头部、颈部的舒适自然。

 二、光度范围 球镜：+9.00~-12.00、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	278
	1.67近阅办公镜片
	副
	一、性能要求1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备 者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品 出现的各种眼睛不适应。  2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、  防静电、清晰度好、防蓝光。3、中近距离的全屏清晰视觉，头部、颈部的舒适自然。

 二、光度范围 球镜：+12.00~-14.00、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	279
	1.50易适渐进镜片
	副
	一、性能要求1、采用自由曲面加工技术镜片精度高，同时消除参与的横向球面像差。2、供了度数的高度准确性和镜片表面的完美平滑性。3 、视野优化，配戴者可以享受宽广清晰的视觉。4、杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别目标。

二、光度范围 球镜：+6.50~-6.00、柱镜：  0~-4.00、ADD:+0.75D~+3.00D
	定 制 片

	280
	1.55易适渐进镜片
	副
	一、性能要求1、采用自由曲面加工技术镜片精度高，同时消除参与的横向球面像差。2、供了度数的高度准确性和镜片表面的完美平滑性。3 、视野优化，配戴者可以享受宽广清晰的视觉。4、杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别目标。

二、光度范围 球镜：+6.00~-11.50柱镜：  0~-6.00、ADD:+0.75D~+3.00D
	定 制 片

	281
	1.60易适渐进镜片
	副
	一、性能要求1、采用自由曲面加工技术镜片精度高，同时消除参与的横向球面像差。2、供了度数的高度准确性和镜片表面的完美平滑性。3 、视野优化，配戴者可以享受宽广清晰的视觉。4、杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别目标。

二、光度范围 球镜：+6.50~-12.50、柱镜：  0~-6.00、ADD:+0.75D~+3.00D
	定 制 片

	282
	1.67易适渐进镜片
	副
	一、1、采用自由曲面加工技术镜片精度高，同时消除参与的横向球面像差。2、供了度数的高度准确性和镜片表面的完美平滑性。3 、视野优化，配戴者可以享受宽广清晰的视觉。4、杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别目标。

二、光度范围 球镜：+6.50~-12.50、柱镜：  0~-6.00、ADD:+0.75D~+3.00D
	定 制 片

	283
	1.50优尼柯渐进镜片
	副
	一、性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。

 二、光度范围 球镜：+6.00~-10.50、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	284
	1.55优尼柯渐进镜片
	副
	一、性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。

二、光度范围 球镜：+6.00~-11.50、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	285
	1.60优尼柯渐进镜片
	副
	一、性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。

 二、光度范围 球镜：+6.00~-12.50、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	286
	1.67优尼柯渐进镜片
	副
	一、性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。

 二、光度范围 球镜：+6.00~-12.50、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	287
	1.74优尼柯渐进镜片
	副
	一、性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。

 二、光度范围 球镜：+6.00~-12.75、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	288
	1.50优尼柯变色渐进镜片
	副
	一、性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光。

二、光度范围 球镜：+6.00~-10.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	289
	1.597优尼柯变色渐进镜片
	副
	性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光。

二、光度范围 球镜：+6.00~-12.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	290
	1.67优尼柯变色渐进镜片
	副
	性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光。

二、光度范围 球镜：+6.00~-12.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	291
	1.50优尼柯高清渐进镜片
	副
	一、性能要求1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、精准设计：镜框的弯度或者前倾的角度都会影响视觉体验。处方补偿确保高精设计是充分考虑顾客佩戴眼镜时的位置及用眼习惯来完成计算。
 二、光度范围 球镜：+6.00~-10.50、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	292
	1.55优尼柯高清渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、精准设计：镜框的弯度或者前倾的角度都会影响视觉体验。处方补偿确保高精设计是充分考虑顾客佩戴眼镜时的位置及用眼习惯来完成计算。

 二、光度范围 球镜：+6.00~-11.50、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	293
	1.60优尼柯高清渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、精准设计：镜框的弯度或者前倾的角度都会影响视觉体验。处方补偿确保高精设计是充分考虑顾客佩戴眼镜时的位置及用眼习惯来完成计算。 

二、光度范围 球镜：+6.00~-12.50、柱镜：  0~-

6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	294
	1.67优尼柯高清渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、精准设计：镜框的弯度或者前倾的角度都会影响视觉体验。处方补偿确保高精设计是充分考虑顾客佩戴眼镜时的位置及用眼习惯来完成计算。
 二、光度范围 球镜：+6.00~-12.50、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	295
	1.74优尼柯高清渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、精准设计：镜框的弯度或者前倾的角度都会影响视觉体验。处方补偿确保高精设计是充分考虑顾客佩戴眼镜时的位置及用眼习惯来完成计算。

二、光度范围 球镜：+6.00~-12.75、柱镜：  0~-6.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	296
	1.50优尼柯高清变色渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、精准设计：镜框的弯度或者前倾的角度都会影响视觉体验。处方补偿确保高精设计是充分考虑顾客佩戴眼镜时的位置及用眼习惯来完成计算。5、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光。
 二、光度范围 球镜：+6.00~-10.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	297
	1.597优尼柯高清变色渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、精准设计：镜框的弯度或者前倾的角度都会影响视觉体验。处方补偿确保高精设计是充分考虑顾客佩戴眼镜时的位置及用眼习惯来完成计算。5、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光。

 二、光度范围 球镜：+6.00~-12.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	298
	1.67优尼柯高清变色渐进镜片
	副
	一、性能要求：1、在镜片后表面应用“视觉优先”技术，让远近光度过渡十分和缓，同时平衡双眼视觉效果。  2、爱晰技术：提升整个镜片的清晰度，尤其是周边区域，有效减少镜片边缘的变形现象。3、动态阅读优化技术：针对近用区域加强精算，根据人们日常越来越多的看手机或平板需求，让 近用视野更宽广，减少双侧紊乱。应用这一技术，在远中近各用眼距离均可  获得清晰舒适的视觉体验，由于近用视野的调整，远中近三个区域均做协调修正，让视物更专注，降低轴位偏移导致的视野模糊困惑。4、精准设计：镜框的弯度或者前倾的角度都会影响视觉体验。处方补偿确保高精设计是充分考虑顾客佩戴眼镜时的位置及用眼习惯来完成计算。5、可 9 9 % + 阻 挡UVA 和 UVB1 光 线 。 通 过 优 化 您 的 眼 睛 接 收 的光量，全视线镜片还有助于减少眩光。

 二、光度范围 球镜：+6.00~-12.00、柱镜：  0~-4.00、ADD：+0.75~+3.00
	定 制 片

	299
	1.591分区离焦近视管理镜片
	副
	一、性能要求：

学生近视管理分区离焦镜片，延缓眼轴增长，减缓近视发展。1088个微透镜分区差异化管理，非对称数字离焦微透镜光学技术，5个分区，13个圈环，1088个微透凸镜。

场景应用分区针对中国儿童青少年在使用场景上的差异，专利研发分区差异化多点离焦控制技术，适配户外、阅读等多场景使用需求，有效控制各种环境下物体在视网膜上的成像位置，避免过度调节导致的视觉疲劳。

全视野防控非对称数字离焦镜片结合人眼非正球体的特殊结构设计了13个圈环，共计1088个微透镜，离焦区域覆盖全镜片，确保全视野范围内近视防控的有效性。专利ADDMOT非对称数字离焦微透镜光学技术使用一次性注塑成型工艺打造1088个非对称分布非球面微透镜，在镜面区分中心光区、远用离焦区、近用离焦区、鼻侧离焦区和颞侧离焦区有效预防眼轴非正常生长。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-8.00 、柱镜：0~-3.00
	定制片

	300
	1.60非对称离焦多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、青少年近视管理镜片，周边减少像散离焦设计、矫正远视性离焦、高清增透。2、周边离焦改善成像品质，减缓眼轴增长。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-8.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	301
	1.67非对称离焦多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、青少年近视管理镜片，周边减少像散离焦设计、矫正远视性离焦、高清增透。2、周边离焦改善成像品质，减缓眼轴增长。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	302
	1.60星幕双面自由环曲面镜片
	副
	一、性能要求：

单光镜片，双面自由环曲面设计，比普通镜片扩大3倍视野范围，更轻、更薄、更平，更适合高度近视人群和大框时尚人群。
二、光度范围：球镜：-0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	303
	1.67星幕双面自由环曲面镜片
	副
	一、性能要求：

单光镜片，双面自由环曲面设计，比普通镜片扩大3倍视野范围，更轻、更薄、更平，更适合高度近视人群和大框时尚人群。
二、光度范围：球镜：-0.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	304
	1.56清御防蓝光镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，双重防蓝光技术进行结合，双管齐下，多重防护。2、精准控制阻隔有害光学后的光线平衡，让更多光线通过镜片，镜片超低减放射，色彩更接近人眼真实所见，视物色彩正式同时佩戴更美观。

二、光度范围：球镜：+4.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	305
	1.60清御防蓝光镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，双重防蓝光技术进行结合，双管齐下，多重防护。2、精准控制阻隔有害光学后的光线平衡，让更多光线通过镜片，镜片超低减放射，色彩更接近人眼真实所见，视物色彩正式同时佩戴更美观。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	306
	1.67清御防蓝光镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，双重防蓝光技术进行结合，双管齐下，多重防护。2、精准控制阻隔有害光学后的光线平衡，让更多光线通过镜片，镜片超低减放射，色彩更接近人眼真实所见，视物色彩正式同时佩戴更美观。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	307
	1.56单光非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。

二、光度范围：球镜：+4.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	308
	1.598单光非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，MR进口原料，提升镜片使用寿命，高折射率、高阿贝数，质地轻盈及不易崩边，给予更耐用的佩戴体验

二、光度范围：球镜：-0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	309
	1.60单光非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	310
	1.67单光非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	311
	1.74单光非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。

二、光度范围：球镜：-3.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	312
	1.56单光内非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：+7.50~~-11.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	313
	1.60单光内非球面镜片
	副
	性能要求：

1、单光镜片，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：+8.50~~-12.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	314
	1.60单光自由环曲面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，自由环曲面设计，镜片更平更薄，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-12.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	315
	1.67单光内非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：+9.50~~-13.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	316
	1.67单光自由环曲面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，自由环曲面设计，镜片更平更薄，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	317
	1.74单光内非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，透光率高达97%，4K高清视觉享受，增加视觉敏感度，带来更真实、明亮体验，满足视觉需求，又具有超高颜值。2、防紫外线，耐磨、超低反射。

二、光度范围：球镜：+11.50~~-18.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	318
	1.56昼夜防护多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，昼夜光线管控技术，提高眼部舒适度，U+超硬膜层，延长使用周期，缓解眼部疲劳，更专业眼部需求定制。2、多重蓝光防护畅享数码世界。防油污，易打理，耐磨损，延长镜片寿命，防眩光技术，适宜夜间开车。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	319
	1.598数码防护多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，多屏蓝光防护，抵抗多重有害光线.2、多重蓝光防护畅享数码世界。防油污，易打理，耐磨损，延长镜片寿命。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	320
	1.60昼夜防护多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，昼夜光线管控技术，提高眼部舒适度，U+超硬膜层，延长使用周期，缓解眼部疲劳，更专业眼部需求定制。2、多重蓝光防护畅享数码世界。防油污，易打理，耐磨损，延长镜片寿命，防眩光技术，适宜夜间开车。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-2.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	321
	1.67昼夜防护多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，昼夜光线管控技术，提高眼部舒适度，U+超硬膜层，延长使用周期，缓解眼部疲劳，更专业眼部需求定制。2、多重蓝光防护畅享数码世界。防油污，易打理，耐磨损，延长镜片寿命，防眩光技术，适宜夜间开车。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	322
	1.74数码防护多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，多屏蓝光防护，抵抗多重有害光线.2、多重蓝光防护畅享数码世界。防油污，易打理，耐磨损，延长镜片寿命。

二、光度范围：球镜：-3.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	323
	1.56单光内非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，多屏蓝光防护，抵抗多重有害光线，多重蓝光防护畅享数码世界。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：+7.50~~-11.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	324
	1.60单光内非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，多屏蓝光防护，抵抗多重有害光线，多重蓝光防护畅享数码世界。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：+8.50~~-12.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	325
	1.60单光自由环曲面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，自由环曲面设计，镜片更平更薄。多屏蓝光防护，抵抗多重有害光线，多重蓝光防护畅享数码世界。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-12.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	326
	1.67单光内非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，多屏蓝光防护，抵抗多重有害光线，多重蓝光防护畅享数码世界。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：+9.50~~-13.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	327
	1.67单光自由环曲面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，自由环曲面设计，镜片更平更薄。多屏蓝光防护，抵抗多重有害光线，多重蓝光防护畅享数码世界。2、防紫外线，耐磨、清透浅底色，超低反射，镜头前无反光，透光均匀。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	328
	1.74单光内非球面镜片
	副
	一、性能要求：

1、单光镜片，多屏蓝光防护，抵抗多重有害光线，多重蓝光防护畅享数码世界。2、防紫外线，耐磨、超低反射。

二、光度范围：球镜：+9.50~~-13.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	329
	1.56阅轻松多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、舒缓视觉疲劳，多重蓝光防护，近视力优化，阅读清晰舒适，有效缓解视疲劳，佩戴适应性更强。2、高清、防水防污，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-9.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	330
	1.60阅轻松多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、舒缓视觉疲劳，多重蓝光防护，近视力优化，阅读清晰舒适，有效缓解视疲劳，佩戴适应性更强。2、高清、防水防污，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	331
	1.67阅轻松多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、舒缓视觉疲劳，多重蓝光防护，近视力优化，阅读清晰舒适，有效缓解视疲劳，佩戴适应性更强。2、高清、防水防污，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-9.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	332
	1.74阅轻松多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、舒缓视觉疲劳，多重蓝光防护，近视力优化，阅读清晰舒适，有效缓解视疲劳，佩戴适应性更强。2、高清、防水防污，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-12.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	333
	1.56防蓝光膜变灰多功能镜片


	副
	一、性能要求：

1、智能防蓝光、防紫外线，镜片迅速变色。2、高清、防水防污，耐磨。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	334
	1.60防蓝光膜变灰多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、智能防蓝光、防紫外线，镜片迅速变色。2、高清、防水防污，耐磨。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	335
	1.67防蓝光膜变灰多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、智能防蓝光、防紫外线，镜片迅速变色。2、高清、防水防污，耐磨。

二、光度范围：球镜：-2.00~~-15.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	336
	1.56染色多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、染色镜片，健康潮流。有效滤出有害短光波，结合仿生成像原理和人体工学设计。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+13.00~~-30.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	337
	1.60染色多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、染色镜片，健康潮流。有效滤出有害短光波，结合仿生成像原理和人体工学设计。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+10.00~~-25.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	338
	1.67染色多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、染色镜片，健康潮流。有效滤出有害短光波，结合仿生成像原理和人体工学设计。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+13.00~~-25.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	339
	1.50偏光灰/绿多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、染色偏光镜片，健康潮流。有效滤出有害短光波，结合仿生成像原理和人体工学设计。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	340
	1.60偏光灰/绿多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、染色偏光镜片，健康潮流。有效滤出有害短光波，结合仿生成像原理和人体工学设计。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	341
	1.67偏光灰/绿多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、染色偏光镜片，健康潮流。有效滤出有害短光波，结合仿生成像原理和人体工学设计。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	342
	1.74偏光灰/绿多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、染色偏光镜片，健康潮流。有效滤出有害短光波，结合仿生成像原理和人体工学设计。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：-0.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00
	库存片

	343
	1.56内渐进千百度多功能镜片
	副
	一性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计。2、防护有害蓝光，高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-9.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	344
	1.60内渐进千百度多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计。2、防护有害蓝光，高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	345
	1.67内渐进千百度多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计。2、防护有害蓝光，高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-11.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	346
	1.74内渐进千百度多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计。2、防护有害蓝光，高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-12.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	347
	1.56膜变内渐进多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，膜层变色有效防护紫外线。2、高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+6.00~~-8.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	348
	1.60膜变内渐进多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，膜层变色有效防护紫外线。2、高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	349
	1.67膜变内渐进多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，膜层变色有效防护紫外线。2、高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	350
	1.56内渐进万卷书多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，智能防蓝光畅游数码视界。2、近用视力优化，有效缓解视疲劳。高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-9.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	351
	1.60内渐进万卷书多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，智能防蓝光畅游数码视界。2、近用视力优化，有效缓解视疲劳。高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	352
	1.67内渐进万卷书多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，智能防蓝光畅游数码视界。2、近用视力优化，有效缓解视疲劳。高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-11.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	353
	1.74内渐进万卷书多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，智能防蓝光畅游数码视界。2、近用视力优化，有效缓解视疲劳。高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-12.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	354
	1.56内渐进忆年华多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，智能防蓝光畅游数码视界。2、动态捕捉，远用视力优化，满足户外场景需求，运功、驾驶视野更清晰近用视力优化，有效缓解视疲劳。3、高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨

二、光度范围：球镜：+8.00~~-9.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	355
	1.60内渐进忆年华多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，智能防蓝光畅游数码视界。2、动态捕捉，远用视力优化，满足户外场景需求，运功、驾驶视野更清晰近用视力优化，有效缓解视疲劳。3、高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨

二、光度范围：球镜：+8.00~~-10.00 、柱镜：0~-4.00,ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	356
	1.67内渐进忆年华多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，智能防蓝光畅游数码视界。2、动态捕捉，远用视力优化，满足户外场景需求，运功、驾驶视野更清晰近用视力优化，有效缓解视疲劳。3、高清、防水防污，清透浅底色，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-11.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	357
	1.74内渐进忆年华多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、分区渐进，同时解决多种视力问题，远中近视野宽阔，减少像差，敏锐捕捉美好视角，为国人用眼习惯而精准设计，智能防蓝光畅游数码视界。2、动态捕捉，远用视力优化，满足户外场景需求，运功、驾驶视野更清晰近用视力优化，有效缓解视疲劳。3、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+8.00~~-12.00 、柱镜：0~-4.00

ADD：+1.00-+3.00D
	定制片

	358
	1.56超高光度多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、超高光度定制，智能蓝光防护。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+16.00~~-20.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	359
	1.60超高光度多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、超高光度定制，智能蓝光防护。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+18.00~~-22.00 、柱镜：0~-4.00
	定制片

	360
	1.67超高光度多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、超高光度定制，智能蓝光防护。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+20.00~~-24.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	361
	1.74超高光度多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、超高光度定制，智能蓝光防护。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+20.00~~-23.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	362
	1.56双光多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、双光镜片，远近皆宜。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+3.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00
	定制片

	363
	1.56棱镜多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、棱镜镜片，专为特殊人群定制。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+5.00~~-7.00 、柱镜：0~-2.00
	定制片

	364
	1.60棱镜多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、棱镜镜片，专为特殊人群定制。2、高清、防水防污，防紫外线，耐磨。

二光度范围：球镜：+6.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00
	定制片

	365
	1.49帽子镜多功能镜片
	副
	一、性能要求：

1、帽子镜片，专为特殊人群定制。2、高清、防水放污，防紫外线，耐磨。

二、光度范围：球镜：+5.00~~+22.00 、柱镜：0~-6.00
	定制片

	366
	1.56单焦点非球面镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-8.00 、柱镜：-0.50~-2.00
	库存片

	367
	1.597单焦点非球面镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.00~~-8.00 、柱镜：-0.50~-2.00
	

	368
	1.665单焦点非球面镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：-2.00~~-10.00 、柱镜：-0.50~-2.00
	

	369
	1.56单焦点远视镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.50~~+6.00 、柱镜：-0.50~-2.00
	

	370
	1.597单焦点远视镜片
	副
	一、性能要求 1、单光镜片。2 、膜层特性：防水耐污、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。

二、光度范围：球镜：+0.50~~+6.00 、柱镜：-0.50~-2.00
	

	371
	角膜塑形镜
	片
	一、性能要求：1、控制近视发展，2、采用圆弧一体化边缘加工技术减轻戴镜异物感，等离子因子减少镜片沉淀物吸附，降低角膜感染风险。3、定位区和周弧区都采用非球面，设计曲度连续变化。4、个性化定制与调整。

二、光度范围：球镜：-0.00~-6.00、柱镜：0.00~-3.50
	/

	372
	角膜塑形镜
	片
	一、性能要求：1、控制近视发展，2、采用圆弧一体化边缘加工技术减轻戴镜异物感，等离子因子减少镜片沉淀物吸附，降低角膜感染风险。3、定位区和周弧区都采用非球面，设计曲度连续变化。4、环曲面设计，更好的适应眼睛的形状，提高配戴的舒适度和矫正效果。5、个性化设计与调整。

二、光度范围：球镜：-0.00~-6.00、柱镜：0.00~-3.50
	/

	373
	角膜塑形镜
	片
	一、性能要求：1、控制近视发展，2、定位区非球调节因子：非球面设计，通过调节因子的引入，针对不同的角膜中周部形态量化了镜片定位区设计。3、镜片智能设计系统：根据试戴片试戴观察和关键的角膜形态数据可以快速匹配优化后的角膜塑形镜设计参数，其核心优势在于确定了合适定位参数后，镜片降度改变不会影响配适的合理性，从而实现减少试戴片数量、减少调片次数、简化验配流程等优势，同时也会减少试戴片的配备成本和管理成本。4、、个性化设计与调整。

二、光度范围：球镜：-0.00~-6.00、柱镜：0.00~-3.50
	/

	374
	硬性透气接触镜
	片
	一、性能要求：1、全非球面设计。2、以角膜“e值”变化规律为指导,光学区和周边区曲率连续变化,镜片与角膜前表面形态更加温和,泪液交换顺畅,配戴舒适性高。3、个性化设计。

二、光度范围：球镜：-0.00~-6.00、柱镜：0.00~-3.50
	/

	375
	硬性透气接触镜
	片
	一、性能要求：1、全非球面设计。2、大直径,镜片中央容纳不规则角膜,调节镜片矢高,使镜片在角膜边缘有效支撑。3、针对不规则角膜,大大降低不规则角膜验配的难度。4、个性化设计。

二、光度范围：球镜：-0.00~-6.00、柱镜：0.00~-3.50
	/

	376
	硬性接触镜护理液
	瓶
	一、性能要求：1、强力清洁:清洁镜片表面杂质,去除沉积物,让镜片更透亮、让视野更清晰。2、高效杀菌:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等常见致病菌3、低泡设计:采用低泡设计,兼具清洗柔滑度和易冲洗的双重考虑,更好的呵护镜片。

4、多功能:清洁、除蛋白、冲洗、消毒、贮存。

二、规格：120ml
	/

	377
	顺滑型冲洗液
	瓶
	一、性能要求：1、升级的配方-更顺滑:顺滑型镜特舒冲洗液,冲洗后可提高镜片表面的亲水性,感受得到的顺滑滋润。

2、硬镜冲洗专用-更放心:在镜片冲洗环节,减少了二次污染的可能性,配戴更放心。3、减少眼部刺激-更安心:冲一冲,轻松带走镜片上高浓度护理液残留,戴镜更安心。4泪液般呵护-更舒心:本产品PH值与眼表PH值环境相符,温和不刺激,如泪液般呵护,戴镜更舒心。
二、规格：360ml
	/

	378
	硬性接触镜深度洁净液
	瓶
	一、性能要求：1、20分钟深度清洁,使镜片更干净透亮，配戴更安心。2、深度清洁，能够有效清除镜片上的沉淀蛋白和油脂,确保戴镜的安全和舒适度。3、杀菌效果好，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等常见致病菌的灭菌率≥99.9%,对白色念珠菌、茄科镰刀霉菌杀灭率≥90.0%。4、内附浸泡瓶使用便捷赠送浸泡瓶,用量好掌握,使用更方便。

二、规格：30ml
	/

	379
	隐形眼镜润滑液
	瓶
	一、性能要求：1、蕴含特有HPMC分子，保湿不干涩，保持镜片持久滋润,镜片入眼更舒适。2、温和缓冲设计，减少镜片对角膜的摩擦,给双眸全新的柔滑体验，摘、戴镜 so easy。3、溶液的PH值与泪液相符,直接入眼后，仿佛泪液般温柔呵护双眼,方便省心。

二、规格：10ml
	/

	380
	抗菌双联盒
	个
	抗菌材料，健康安心。

2、一体化设计，小巧更便捷。
	/

	381
	吸棒
	支
	独特力学设计，弧度与镜片吻合。

吸力适中，便于摘镜。
	/

	382
	硬性接触镜超声波清洗仪
	个
	触摸启动，无线充电。
2、全身水洗，智能便捷。
	/

	383
	护理包套装
	包
	1个护理包、1支吸棒、1盒伴侣盒、1条毛巾、1支镜托、1面镜子、1本服务指南、1本病历本
	/
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