急救车技术要求

1.规格尺寸:750*475*930mm±50mm
2.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成，塑钢柱四柱承重；
3.ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，配备专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有护栏；
4.车体左侧：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台、可拆式档案盒；
5.车体右侧：隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶；
6.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架；
7.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉；
8.车体底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。
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