项目需求2：
	序号
	标的的名称
	单位
	包装
	规格及参数
	计划年采购量
	单项控制价（元/扎）

	1
	塑料袋
	扎
	扎（100个/扎）
	黑色中号 36# 36cmx54cmx2s（单面厚度）
手提式 全新PE料 无毒无味
	47000/两年
	

	2
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	黄色医疗垃圾袋90#大无耳 90# 90cmx100cmx2s （单面厚度） 
平口式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味
	10000/两年
	

	3
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	黄色医疗垃圾袋58# 58# 40cmx75cmx2s（单面厚度）
手提式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味
	400/两年
	

	4
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	黄色医疗垃圾袋110#大无耳 110cmx110cmx2s（单面厚度） 
平口式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味
	800/两年
	

	5
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	CT/MRI放射塑料片袋（天蓝色 印制有医院logo和简介） 38# 38cmx51cmx8s（单面厚度）
 手提式 全新PE料 无毒无味
	9500/两年
	

	6
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	白色36# 36cmx54cmx2s（单面厚度）
手提式 全新PE料 无毒无味
	1000/两年
	

	7
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	白色90#大无耳 90cmx100cmx2s（单面厚度）
 平口式 全新PE料 无毒无味
	14000/两年
	

	8
	塑料袋
	扎
	扎（100个/扎）
	黑色小号 30#  30cmx48cmx2s（单面厚度）
 手提式 全新PE料 无毒无味
	3660/两年
	

	9
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	黑色41#特大无耳 41cmx90cmx2s（单面厚度）
 平口式 全新PE料 无毒无味
	7430/两年
	

	10
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	黄色医疗垃圾袋30#小 30cmx48cmx2s（单面厚度）
手提式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味
	7586/两年
	

	11
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	黄色医疗垃圾袋36#中 36cmx60cmx2s（单面厚度） 
手提式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味
	20066/两年
	

	12
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	黄色医疗垃圾袋550#大有耳 55cmx80cmx2s（单面厚度）
手提式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味
	15200/两年
	

	13
	塑料袋
	扎
	 扎（50个/扎）
	白色110#大无耳 110cmx110cmx2s（单面厚度） 
平口式 全新PE料 无毒无味
	600/两年
	

	合计总价：

	技术要求

	（一）医用塑料袋技术要求：

1、不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。

2、包装袋外观质量，表面基本平整、无皱褶、污染和杂质，无划痕、气泡、缩孔以及其他缺陷。

3、包装袋物理机械性能应符合规定，无渗漏、破裂和穿孔等，使用材料为全新料。

4、供应商所生产的医用塑料袋符合国家环境保护总局、卫生部发布的（HJ421-2008）医疗废物专用包装袋，容器和警示标志标准要求。（如有最新版本，以最新版为准）。

（二）放射塑料片袋技术要求：

1、使用聚乙烯为原料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。

2、密封性好，不破漏，承重性能佳，油墨印刷清晰。

3、按医院要求印刷，若医院需更换样式模板，免费按照新样板为医院印刷。

（三）生活垃圾袋技术要求：

1、生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，鼓励使用全降解原料，不得使用聚氯乙烯塑料为制造原料。

2、外观袋周应均匀、平整，不应有气泡、穿孔、鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵。颜色为黑色，透光度75%±5%，雾度55%±5%。无需印制警示标识。

3、生活垃圾袋的规格尺寸按采购人要求制定。

4、在正常使用情况下，不得出现渗漏、破裂、穿孔。




