项目需求
1.UPS电源要求达到60KVA（48KW）功率。

2.断电后确保设备能供电≥30min。
备注：目前科室需要配置UPS电源设备如下：
	设备名称
	设备型号
	设备功率
	设备数量
	设备总功率

	全自动生化仪
	罗氏702
	3500W
	2
	7KW

	全自动电化学发光
	罗氏601
	3500W
	2
	7KW

	全自动电化学发光
	迈克I3000
	3500W
	1
	3.5KW

	血气分析仪
	GEM3000
	1000W
	1
	1KW

	迈瑞血凝
	9000
	1200W
	1
	1.2KW

	安图发光
	A2000
	1000W
	1
	1KW

	迈瑞血球
	BC6000
	500W
	1
	0.5KW

	希森美康
	XN550
	300W
	1
	0.3KW

	血库冰箱、融浆机
	
	3000W
	3
	3KW

	血培养
	DL-13
	2100W
	1
	2.1KW

	基蛋
	GP1600
	1000W
	1
	1KW


