项目需求：
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数及性能配置要求

	1
	中顶监护型救护车
	1辆
	一、基本要求：

1、车型：车型必须为原厂客车底盘。

二、底盘要求：

1.车辆尺寸：整车长(mm) ：≥5780；整车宽(mm)：≥2000；整车高(mm)：≥2500；轴距(mm)：≥3700。

2.排放标准：国六、排气量：≥2200ml、功率：≥128kw、

总质量：≤4100kg、 整备质量：≥3100kg。

3、接近角/离去角≥19/19°

4、乘员数：5-8人

5、燃油种类：柴油。

6、百公里油耗：≤12L。

7、变速器：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆。

8、最高时速：≥160Km/h。

9、轮胎：235/65R16C 铝合金轮毂。

10、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。

三、车辆主要配置

1、防抱死制动系统 (ABS)      2、制动力分配系统(EBD)

3、车辆维护警告系统   4、中控门锁  5、驾驶员安全气囊≥2个
6、后双开门   7、后上车踏板

8、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3不透明防爆膜

9、驾驶室中控台配备≥12英寸的原厂液晶显示屏、行车记录仪
四、内饰装配系统及供氧系统
1、舱内左侧≥双10L氧气瓶柜，1套

2.供氧系统   1套（可连接呼吸机使用）

3.医疗柜 1组

4、舱内立式多层设备支架  1套
5.医用地板：医用地板，阻燃性符合GB8410-2016标准；1套，医用地板下置PVC阻燃板1套。

五、具有空调排风系统

六、照明、消毒系统

1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能
2套。

2、医用射灯：3*1W色温中性白2套。

3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。

4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。
七、一体化智能电源控制系统

八、担架

1.自动上车担架：3档调节自动上车担架1套。

2.自动上车担架配套担架平台：辅助担架上下车1套。

4、铲式担架：1套
5、楼梯担架：1套。
九、医疗警示外观系统1套


