全自动荧光定量PCR仪技术要求

	序号
	技术参数名称
	技术参数

	1
	激发光源
	[bookmark: _GoBack]LED光源

	2
	检测器
	高灵敏度光电传感器

	3
	样本容量
	96孔(48×2＊0.2ml,双反应模块)

	4
	荧光检测波长
	4-6通道

	5
	使用年限
	≥5年

	6
	可检测的荧光素及染料
	FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5，Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425

	7
	检测方式
	反应管的底部侧面激发、检测

	8
	激发、检测光的传输模式
	每一反应孔独立的光纤传输

	9
	软件应用模式
	定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增

	10
	模块温度范围
	4℃-99℃

	11
	温控精度（HRM高分辨熔解曲线）
	±0.1℃

	12
	升温速率(MAX)
	≥4℃/S

	13
	热盖
	电子自动锁控热盖



