全自动化学发光免疫分析仪技术要求

1、 ▲加样方式：免疫分析仪采用加样针加样方式
2、 反应原理：酶参与的磁微粒化学发光免疫测定
3、 平台可开展项目：可以开展肿瘤标志、术前八项、高血压等检测项目
4、 ▲检测速度：单台免疫分析仪检测速度≥600测试/小时
5、 液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能
6、 最快出结果时间：≤21分钟
7、 ▲试剂位：仪器试剂位≥40个
8、  定标曲线：长达28天
9、 反应杯：一次性添加反应杯数量≥2000个
10、 放置样本数：一批次100个样本（可循环追加），有急诊样本优先通道
11、 清洗方式：每个反应杯独立清洗，每个反应杯至少洗涤5次，磁珠的洗涤应有聚集分散的脱磁清过程，以保障清洗彻底
12、 运输轨道：三轨道设计，急诊样本轨道、常规标本轨道、标本返回轨道
[bookmark: _GoBack]13、另配备外接电脑1套：主机 : 参考或相当于IntelI5CPU(或以上)16G内存；能连接医院HIS端口。
14、硬盘：512GB固态硬盘，1TB机械硬盘(或以上)。
