附件3：
档案密集柜采购项目需求
[bookmark: _GoBack]1.执行标准：GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》。
2.规格：档案室空间约17㎡,多层双柱式双面结构档案密集架，3组为1列，共4列；每列宽3000mm*深750mm*高2500mm，共22.5立方。
3.所有材料为冷轧钢板。立柱≥1.5 mm，层板≥1.0mm，挂板≥1.0 mm，侧板≥1.0mm，底架≥3.0 mm，门板≥1.0 mm。
4.路轨采用底座槽钢及不锈钢导轨面组成，层间距可调。
5.传动机构采用国标专用精密滚子链条和精密平面轴承，传动灵活平稳。
6.每层隔板均受重，单面达50kg及以上。
7.每列须装有刹制动装置，边列装有锁具，用于整体锁闭。
8.防潮、防火、防盗，安全方便，节省空间，存取方便，大方美观。


