电热恒温培养箱参数
1. ▲温度范围：室温+5°C~60°C
2. 温度均匀度：≤±0.5°C
3. ▲温度波动度：≤±0.3°C
4. ▲加温方式：多面加热
5. 箱内循环方式：微风搅拌方式
6. 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警
7. 温度控制器：LCD液晶屏显示，P.I.D控制器
8. 内部尺寸W×D×H（cm）：60×60×75
9. 内部容积（L）：270
10. 外部尺寸W×D×H（cm）：76.8×79.5×108.3
11. 搁板：3
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