气垫床参数

1.床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.3mm，气条材料符合生物兼容检测要求。
2.气条数量≥16条，两管波动功能，周期性交替充泄气。
3.床罩为尼龙底席拉链式PU涧棉床罩，带床垫束带。  
4.每套配备用气条1条，最大承受重量≥130kg。
5.床席具有CPR快速放气功能。
6.床席充气后尺寸（长*宽*高）：长200cm,宽不小于85cm,高不小于10cm。
[bookmark: _GoBack]7.交替波动周期：10-30分钟。
8.主机带快速接头与床席输气管快速接头对接。
9.低压报警功能，带静态功能按键。
10.气泵压力范围：50~120mmHg。

