超声乳化手柄参数
 1.支持高温蒸汽消毒
2.超声乳化手柄可重复使用
★3.可以搭配超声乳化治疗仪殴帝康OPTIKON Pulsar2使用 
4. 超声乳化手柄使用一个尖头中空针，该中空针以超声频率纵向振动         
5. 振动幅度：振幅0-100um，5um增加
6.  工作频率：40kHz
7. [bookmark: _GoBack]手柄材质：四晶片 
8. 超乳手柄1个
9.超声乳化针头1个                                          
10.吸引管 1个（支持高温消毒使用可以搭配OPTIKON Pulsar2使用
）
11、IA手柄可搭配OPTIKON Pulsar2使用挂钩1个。
