护理员培训用具参数调整
四、双层治疗车参数（14）
1.产品规格：850*520*930mm±50mm
2.整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，四柱铝合金三角柱承重。
3.台面采用一体化注塑成型台面，两侧带有扶手。配不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。
4.推车正面：配有中控锁可旋式、2个中抽屉，抽屉面高120mm，内空：508*358*110mm。抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。抽屉轨道为轻声三折轨道。抽屉下方配有2个旋转污物桶。
5.左侧位：隐藏副工作台、置器盒；
6.右侧位：3L锐器盒、分色垃圾桶。
7.推车底部：配有四个豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能
五、平车参数（6）
1.主要材料采用不锈钢制成
2.可承重≥200KG
3.两侧护栏可翻转 180°；
4.脚轮采用4只带刹轮5寸静音万向脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象；
5.配点滴架，最高调节长度为100cm；
6.尺寸：1900*600*800mm（±10%）
六、轮椅参数（10）
[bookmark: _GoBack]1.车架管壁厚度≥1.0mm壁厚
2.车架材料:高碳钢轮毂辐条:钢丝轮
3.工艺:喷涂，踏板:ABS塑料；扶手:吹塑；坐垫:牛津透气网布黑色；轮胎:实心胎
4.轮椅承重:100KG
5.折叠尺寸(长*宽*高):92*27*90cm；展开尺寸(长*宽*高):112*67*87cm；座深:42cm；座宽:42cm；座高(坐垫到地面高度):47cm；扶手高度:65cm；靠背高度:38CM。以上尺寸允许±5cm。
