附件3：恭城瑶族自治县人民医院PACS影像存储采购项目市场调研需求：

一、本次采购存储系统的总可用容量需大于400TB，支持后期在线按需扩展。配置3个存储节点和对应模块和线缆。

1.硬件配置:本次配置≧3节点存储，每台≧2颗国产化处理器，单颗核数≥32核，主频≥2.5G，每节点Cache≥128GB DDR5内存，提供≥16个硬盘槽位，系统盘≧2*480GB，数据盘≧10*20T  SATA SSD，缓存盘≧2*3.84T  NVMe ，网口≧6个10GE并配置6个10G多模光模块；

2、软件配置：提供≥600TB分布式存储授权许可；可创建并成功挂载至主机的业务卷总容量≥400TB

3、服务：提供设备原厂工程师现场安装验收服务，提供三年7*24原厂维保服务，

二、软件技术要求

1.支持多类型、多协议存储服务需求

存储系统采用分布式架构设计，具备一体化存储能力，可同时提供块存储、文件存储、对象存储三种服务类型，全面适配院内各类业务系统的对接调用需求，兼容不同业务的存储接入场景。同时需支持行业通用存储访问协议，保障新旧业务系统均可快速、无缝对接存储平台

2.硬件兼容与异构扩容需求

存储系统软件须具备良好的硬件兼容性，支持在标准信创服务器（海光、鲲鹏和飞腾等）上稳定安装部署，适配国产化软硬件生态要求。系统需支持硬件异构在线扩容，后续扩容场景下，可将不同品牌、不同硬件规格的服务器设备或硬盘纳入现有存储资源池

