恭城瑶族自治县人民医院

影像设备移机服务议价文件

 技术要求：

一、服务内容
1、服务要求：供应商必须按照采购人要求对所委托的内容进行医院院内移机服务，保障设备的安全正常运行。
	序号
	设备名称
	品牌
	数量
	设备型号

	1
	飞利浦CT
	飞利浦
	1台
	Brilliance CT 16 Slice


2、服务范围：对以上列明的设备（包括设备及工作站、电源等）进行整体移机，包含设备拆卸，打包，运输，安装，重新调试，达到移机后设备能投入正常使用。
★3、移机具体内容要求：
（1）★供应商按照采购人提供的新场地机房规划方案、路线位置安装设备。供应商移机前应派出工程师查验场地，了解机房安装位置、方向、路线后方可拆机移机。
（2）★系统数据采集：供应商在对设备进行拆机前，在设备正常工作环境下开机运行，进行该设备的各项功能测试及数据记录，并以此作为日后安装该设备的参考标准，以保证安装后能恢复原设备正常运转状态。
（3）★保护性拆解设备、打包：在确保安全前提下，对整套设备及其附属部分进行保护性拆解，对所属该设备相关的配件进行保护包装，并逐一归类标识，重要部件，须进行单独打包。
（4）★设备运输：成交供应商负责拆解后设备的运输，从原机房运输至新安装场地就位。
（5）★设备安装及性能调试：设备到达新场地后，对设备就位、连线、安装、测试、整机调试，恢复其原来的参数及使用功能，使各项指标达到移机前的水平，设备运转正常。
（6）★上述设备在搬运、安装过程中，如有部件损坏，由成交供应商负责维修或更换。
（7）★上述设备在搬运过程中，所产生的运输费用由供应商承担。
（8）★保证上述设备的拆机、运输、装机及性能调试过程在十五个日历日内完成。
（9）★安装机器所需的物料由中标供应商负责，如电缆、网线等。
（10）★机房的施工（如机房防护、CT电缆沟和T型槽等）、环境评价及机器的辐射安全检测等手续由采购人自行负责。
（11）★项目实施过程中，供应商的工作人员安全自行负责。

★4、人员要求：

供应商投入不少于2名有经验且具备国家颁发医疗器械或相关专业工程师资格的工程师实施本项目。
★5、供应商具备同类型设备保修或不少于3台设备移机服务业绩（提供相应合同或中标通知书）
第二章  商务要求：
1、服务时间：合同签定后15个日历日内完成。
2、服务地点：恭城瑶族自治县人民医院。

3、报价含服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部服务进行完整唯一报价。

4、付款方式：无预付款,供应商安装、调试完毕并经验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人收到发票后三个月内一次性支付全部合同款。

第三章  议价文件编制：

一、要求：

1.纸质版资料正本一份，副本四份，资料要求密封。

    2.应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、供应商单位名称。

二、证明资料：

1.有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

2.法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

3.法定代表人授权书（须有委托代理人联系电话）和法定代表人、被授权人身份证正反面复印件（格式3）（委托代理时必须提供）；

4.服务报价表（附件1）（必须提供）；

5.工程师资格证复印件（必须提供）；

6.社保证明复印件（必须提供）；

7.技术、商务偏离表（附件2）（必须提供）；

8.服务方案（必须提供）；

9.供应商类似的业绩证明文件（必须提供）；

10.供应商认为需要提供的其他有关资料（如有，请提供）。

以上有关材料应真实有效，并加盖供应商公章。属于“必须提供”的文件必须提交，否则，视为无效文件。其余由供应商视自身情况自行提交。

第四章 评分办法；综合评分法
一、评分原则：满分100分，评审小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

二、计分：（满分100分）

1、价格分（满分30分）

最低议价供应商报价金额          

价格分 =                            ×  30分

某议价供应商报价金额  

2、服务团队分（满分20分）

本项目拟派服务团队专业工程师数量（不少于2名）：2名得15分，每增加1名加1分（提供近半年来连续3个月的社保缴纳证明文件，未提供的不得分）
3、服务方案分（满分40分）

根据服务方案的完整性、可行性、适宜性，相比较打分，包括但不限于以下项目：

（1）工作总体思路以及保障措施；

（2）服务流程；

（3）综合团队服务能力、专人对接承诺及响应能力；

（4）服务工作流程及期限承诺；

一档（20分）：方案基本符合项目要求，服务方案内容简单，综合评定一般；

二档（30分）：方案大部分符合项目要求，服务方案内容较详细具体、应对机制较完善，内部防范和控制风险较好，可行性较高，综合评定良好；

三档（40分）：方案完全符合项目要求，服务方案详细具体、应对机制完善，分析全面并具有可操作性，内部防范和控制风险佳，且可行性高，综合评定优秀。

4、履约能力分（满分10分）
近三年供应商具备同类型设备保修或不少于3台设备移机服务业绩得5分（提供相应合同或中标通知书为准），每增加1项加1分（此项满分10分）。

5.综合得分=1+2+3+4
供应商须知：

（1）凡愿意报名参加我院议价项目的供应商，均视为无条件认同我院提出所有议价要求。所提交给医院的议价文件资料，恕不退回。

（2）本项目议价文件的解释权属于恭城瑶族自治县人民医院。

附件1

服务项目报价表（格式）
	序号
	服务名称
	服务内容
	服务时间
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	


总报价（大写）：                元；人民币小写（￥        元  ）。
注：（1）报价：报价含服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部服务进行完整唯一报价。

（2）报价不得超过最高限价，超过最高限价则为无效竞价。
附件2

技术、商务偏离表（格式）

	序号
	项目名称
	议价文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：应对照议价文件技术要求和商务要求及公告参数，逐条说明所提供货物和服务已对文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。

格式3
法定代表人授权书

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：

职务：                          性别：    
身份证号码：                              

联系电话：                            



法定代表人身份证（正反面复印件）





被授权人身份证（正反面复印件）








