附件1：采购需求
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	自助一体机
	2
	台
	一、主机模块

1. CPU: ≥ I5 4200M；

2. 内存: ≥8GB；

3. 硬盘: ≥128G (固态)；

4. 网卡: ≥双网卡。

二、硬件配件

1. 显示器分辨率: ≥1920×1080 分辨率；

2. 触摸屏: ≥32寸电容触摸屏、防爆、防水、防尘；

3. 电动读卡器: 必须支持三卡合一(磁条、IC、RF) + 4个 PSAM 卡座、电动吸卡、吐卡；

4. 凭条打印: 必须支持自动切纸、黑标检测、切刀寿命60万次上、支持二维码、一维码打印；

5. 二维扫描器: 必须支持二维码、一维码扫描；

6. 二代读卡器: 必须支持二代身份证信息读取功能；

7. 打印机: 要求可用于打印检验报告；

8. 磁条读卡器: 要求位于自助机右上方，专门用于磁条刷卡；

9. 社保读卡器: 要求支持 德卡 T6 系列；

10. 金属键盘: 必须支持银联认证、PCI认证。

11.就诊卡发卡器
三、软件环境

1. 操作系统: 要求Windows 7 旗舰版 64位以上；

2. 运行库: Net Framework 4.5.2 以上。

四、自助终端配套软件

1.★支持通过门诊自助服务平台识别身份证、门诊号、就诊卡号、院内标识号、社保卡、电子健康卡号获取患者信息；

2.★支持通过门诊自助服务平台实现自助机门诊缴费(支持: 腾讯微信、银联聚合支付、医保电子凭证、支付宝、医保卡，支持患者持诊疗卡或身份证、电子健康卡缴门诊处方费)；

3.支持通过门诊自助服务平台,HIS导航台进行原途径退费或现金退费；

4.支持通过门诊自助服务平台获取患者住院清单信息；

5.★支持通过门诊自助服务平台获取患者住院期间的费用清单明细信息；

6.支持通过门诊自助服务平台打印医疗电子票据;

7.支持通过门诊自助服务平台获取当日挂号-出诊科室排班信息；

8.支持通过门诊自助服务平台获取当日挂号-出诊科室医生信息；

9.支持通过门诊自助服务平台获取当日挂号-出诊科室医生号源信息；

10.支持通过门诊自助服务平台获取当日挂号-出诊科室号源信息；

11.支持通过门诊自助服务平台实现当日挂号 功能(附带: 打印凭条)；

12.支持通过门诊自助服务平台获取当日挂号-患者已挂号信息；

13.支持通过门诊自助服务平台实现当日退号功能；

14.支持通过门诊自助服务平台获取预约挂号-出诊医生信息；

15.支持通过门诊自助服务平台获取预约挂号-出诊医生号源信息；

16.支持通过门诊自助服务平台实现预约挂号 功能 (附带: 打印凭条)；

17.支持通过门诊自助服务平台获取预约挂号-患者已预约号源信息；

18.支持通过门诊自助服务平台实现预约退号功能；

19.★支持通过门诊自助服务平台获取患者就诊期间所有检验报告；

20.支持通过门诊自助服务平台打印患者各项检验报告;

21.支持通过门诊自助服务平台实现财务报表对账功能；

22.支持通过门诊自助服务平台发放实体院内就诊卡。

23.支持通过门诊自助服务平台显示院内各项公示信息（如药品价格、材料价格、诊疗项目等）
五、★自助终端配套接口功能

1.能实现与院内现有HIS、LIS等系统对接，与医院现有HIS系统的兼容性，能与医院现有HIS系统做接口实现无缝连接。

2.系统要求在医院现有临床管理系统基础上做连接，并且必须能与医院现有临床管理系统实现数据互联互通，实现数据共享，并对现有系统性能和稳定性无任何影响。

3.系统及产品能与医院现有临床管理系统实现数据数据互联互通。




