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	序号
	电梯用途
	电梯参数
	数量
	单价
	总价

	1
	医用电梯1#、2#
	1.层数：-1F~8F层；
2.提升高度、速度：提升高度：35米；速度：1.6米／秒；
3．额定载重：2000KG；
4．井道净尺寸（长*宽）：3300X2400mm；
5．其他配套设备：安全设施、配套空调、配套控制箱、五方通话等；
6.无障碍电梯；
7.具备消防功能；
8.控制方式：双行联控；
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	2
	医生电梯3#
	1.层数：-1F~9F层；
2.提升高度、速度：提升高度：39米；速度：1.6米／秒；
3．额定载重：1275KG；
4．井道净尺寸：2600*2600mm；
5．其他配套设备：安全设施、配套空调、配套控制箱、五方通话等；
6.无障碍电梯；
7.控制方式：单控；
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	3
	自动扶梯
	1.梯型：室内扶梯（可上/下行）；
2.角度：角度为30°；
3.阶梯宽度：800mm；
4.速度：≥0.5m/s；
5.提升高度：≤6000mm；
6.底坑尺寸（长*宽*深）4274*2796*1500mm；
7.水平梯级数量：2个；
8.安装方式：并列；
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	总价（元）
	



